#

# Internetes i-Manual

- Nyomtatás
- Betűméret

- Főoldal >
- Szórakozás csatlakoztatott eszközökkel >
- Számítógép

# Számítógép

A számítógépen található zenék, képek és más tartalmak elérése érdekében csatlakoztassa azt a megfelelő kábelekkel.

Audiokábel (nem tartozék)
D-sub 15 kábel (nem tartozék)
PC
TV

####

- Javasoljuk ferritgyűrűs számítógépkábel használatát, mint amilyen a „D-sub 15 csatlakozó” (cikkszám 1-793-504-11, a Sony szakszervizekben beszerezhető) vagy azzal egyenértékű kábel.
- A HDMI-kompatibilis számítógépek csatlakoztathatók HDMI-kábellel.

## PC bemeneti jel referenciatáblázata

- VGA
- - Vízszintes (Pixel)/Függőleges (Sor): 640/480
- - Vízszintes frekvencia (kHz)/Függőleges frekvencia (Hz): 31,5/60
- - Szabvány: VGA
- SVGA
- - Vízszintes (Pixel)/Függőleges (Sor): 800/600
- - Vízszintes frekvencia (kHz)/Függőleges frekvencia (Hz): 37,9/60
- - Szabvány: VESA irányelvek
- XGA
- - Vízszintes (Pixel)/Függőleges (Sor): 1024/768
- - Vízszintes frekvencia (kHz)/Függőleges frekvencia (Hz): 48,4/60
- - Szabvány: VESA irányelvek
- WXGA
- - Vízszintes (Pixel)/Függőleges (Sor): 1280/768, 1280/768, 1360/768
- - Vízszintes frekvencia (kHz)/Függőleges frekvencia (Hz): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Szabvány: VESA
- SXGA (csak Full HD felbontású modelleken)
- - Vízszintes (Pixel)/Függőleges (Sor): 1280/1024
- - Vízszintes frekvencia (kHz)/Függőleges frekvencia (Hz): 64,0/60
- - Szabvány: VESA
- HDTV* (csak Full HD felbontású modelleken)
- - Vízszintes (Pixel)/Függőleges (Sor): 1920/1080
- - Vízszintes frekvencia (kHz)/Függőleges frekvencia (Hz): 67,5/60
- - Szabvány: EIA*

####

- A tv-készülék számítógép-bemenete nem támogatja a zöldszinkron vagy kompozit szinkron jeleket.
- A tv-készülék számítógép-bemenete nem támogatja a váltott soros jeleket.
- Az optimális képminőség érdekében ajánlott a táblázatban szereplő 60 Hz-es függőleges frekvenciájú jelek (félkövér betűkkel szedve) használata.

* 1080p értékű időzítés HDMI bemeneti forrásra történő alkalmazását a készülék videoidőzítésnek, nem pedig számítógépes időzítésnek fogja tekinti. Ez hatással lesz a „Videobemenet beállításai” beállításokra és a „Képernyő beállítás” beállításokra. Számítógépes tartalmak megtekintéséhez állítsa a „Képernyő formátum” beállítást a „Wide” lehetőségre, a „Képeltolás” beállítást pedig a „Teljes felbontás” lehetőségre.

Copyright 2010 Sony Corporation