#

# Онлайн i-Manual

- Отпечатване
- Отпечатване

- Начална страница >
- Описание на части >
- Десен

# Десен

- USB
- / PC IN
- HDMI IN 2/3
- CAM (Модул за условен достъп)
- Слушалки
- AV2, / COMPONENT IN

1. USB

   Можете да се забавлявате с фото, музика, видео файлове, записани на USB оборудване.

2. / PC IN

   Свързване с PC кабел с феритни накрайници и аудио кабел.

   ####

   - Препоръчва се да използвате PC кабел с феритни накрайници, като “Connector, D-sub 15” (реф. 1-793-504-11, наличен в Sony сервизен център), или подобен.
3. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) предоставя некомпресиран цифров аудио/видео интерфейс между този телевизор и всяко HDMI-снабдено аудио/видео оборудване. Освен това, когато свържете оборудване, което е съвместимо с “Управление през HDMI”, се поддържа комуникация със свързаното оборудване.

   ####

   - Уверете се, че използвате само одобрен HDMI кабел с HDMI лого.
   - При свързване на цифрова аудио система, която е съвместима с технология Audio Return Channel (ARC), използвайте HDMI IN 1 отзад на телевизора. В противен случай е необходима допълнителна връзка с DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Ако оборудването има DVI жак, свържете го с HDMI IN 2 чрез DVI - HDMI адаптер (не се доставя), и свържете аудио жаковете на оборудването към PC/HDMI 2 AUDIO IN, който е разположен на PC IN.
4. CAM (Модул за условен достъп)

   Предоставя достъп до платена ТВ услуга. За подробности вижте ръководството за употреба, доставено с вашия CAM.

   ####

   - Не вмъквайте смарт картата директно в CAM слота на телевизора. Тя трябва да бъде поставена в Модула за условен достъп, който ви е предоставен от оторизиран дилър.

   ####

   - CAM не се поддържа в някои региони/държави. Проверете при вашия оторизиран дилър.
5. Слушалки

   Можете да слушате звука на телевизора през слушалки.

6. AV2, / COMPONENT IN

   Този вход може да се използва като композитен видео вход или като компонентен видео вход.

   За композитен, свържете към AV2 за видео и към (L/R) на / COMPONENT IN за аудио сигнали.

   За компонентна връзка, използвайте Y, PB, PR за видео сигнали и също свържете към (L/R) за аудио сигнали.

   ####

   - Телевизорът автоматично ще определи и превключи между AV2 и / COMPONENT IN. За да зададете ръчно вида на входа, натиснете HOME, изберете > Външни входове > AV2/Component вход.

Copyright 2010 Sony Corporation