#

# i-Manual online

- Udskriv
- Skriftstørrelse

- Forside >
- Underholdning med tilsluttet udstyr >
- Pc

# Pc

Nyd musik, billeder og andet indhold fra pc'en ved at tilslutte den med de korrekte kabler.

D-sub 15-kabel (medfølger ikke)
Lydkabel (medfølger ikke)
Pc
Tv

####

- Det anbefales at bruge et pc-kabel med ferritkerner, f.eks. et "Connector, D-sub 15"-kabel (ref. 1-793-504-11, der kan fås på et Sony Service Centre), eller tilsvarende.
- En HDMI-kompatibel pc kan tilsluttes med et HDMI-kabel.

## Hurtig guide til pc-indgangssignaler

- VGA
- - Vandret (pixel)/lodret (linje): 640/480
- - Vandret frekvens (kHz)/lodret frekvens (Hz): 31,5/60
- - Standard: VGA
- SVGA
- - Vandret (pixel)/lodret (linje): 800/600
- - Vandret frekvens (kHz)/lodret frekvens (Hz): 37,9/60
- - Standard: Retningslinjer for VESA
- XGA
- - Vandret (pixel)/lodret (linje): 1.024/768
- - Vandret frekvens (kHz)/lodret frekvens (Hz): 48,4/60
- - Standard: Retningslinjer for VESA
- WXGA
- - Vandret (pixel)/lodret (linje): 1.280/768, 1.280/768, 1.360/768
- - Vandret frekvens (kHz)/lodret frekvens (Hz): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Standard: VESA
- SXGA (kun Full HD-modeller)
- - Vandret (pixel)/lodret (linje): 1.280/1.024
- - Vandret frekvens (kHz)/lodret frekvens (Hz): 64,0/60
- - Standard: VESA
- HDTV* (kun Full HD-modeller)
- - Vandret (pixel)/lodret (linje): 1.920/1.080
- - Vandret frekvens (kHz)/lodret frekvens (Hz): 67,5/60
- - Standard: EIA*

####

- Pc-indgangen til dette tv understøtter ikke Sync on Green eller Composite Sync.
- Pc-indgangen til dette tv understøtter ikke flettede signaler.
- For at opnå optimal billedkvalitet anbefales det at bruge signaler i skemaet med en lodret frekvens på 60 Hz (fed).

* 1080p-indstilling ved anvendelse sammen med HDMI-indgangen behandles som video-indstilling og ikke pc-indstilling. Dette vil påvirke "Indstillinger for videoindgang" og indstillingerne for "Skærmstyring". For at få vist pc'ens indhold sættes "Skærmformat" til "Bred" og "Skærmområde" til "Fuld pixel".

Copyright 2010 Sony Corporation