#

# Internetes i-Manual

- Nyomtatás
- Betűméret

- Főoldal >
- Hibaelhárítás >
- Kép

# Kép

- Nem érkeznek információk a csatlakoztatott eszközről.
- A kép szellemképes vagy megkettőződik.
- Csak zaj jelenik meg a képernyőn.
- A kép vagy hang zajos valamely TV-csatorna megtekintése közben.
- Apró fekete és/vagy világos pontok jelennek meg a képernyőn.
- A képek deformáltak.
- Nincs képszín.
- A COMPONENT IN aljzatokhoz csatlakoztatott eszközökről érkező képek nem színesek.

Nem érkeznek információk a csatlakoztatott eszközről.
  - Nyomja meg a gombot a bemenetek listájának megjelenítéséhez, majd válassza ki a kívánt bemenetet.
  - Ellenőrizze a készülék és a TV-készülék közötti csatlakozást.
A kép szellemképes vagy megkettőződik.
  - Ellenőrizze az antenna-, illetve a kábeltelevíziós vezeték csatlakozását.
  - Ellenőrizze az antenna helyét és irányát.
Csak zaj jelenik meg a képernyőn.
  - Ellenőrizze, hogy nem tört-e el, vagy nem hajlott-e meg az antenna.
  - Ellenőrizze, hogy az antenna nem ért-e el élettartamának végére (normál használat mellett 3-5 év, tengerparton 1-2 év).
A kép vagy hang zajos valamely TV-csatorna megtekintése közben.
  - Állítsa be az „AFT” (Automatikus finomhangolás) opciót, hogy jobb vételi minőséget érjen el .
Apró fekete és/vagy világos pontok jelennek meg a képernyőn.
  - A képernyő képpontokból áll. Ezek a kis fekete és/vagy világos pontok (képpontok) nem utalnak hibára.
A képek deformáltak.
  - A „Motionflow” beállításaként válassza a „Normál” vagy a „Ki” lehetőséget.
  - A „Film üzemmód” beállítását módosítsa valamely más beállításra.
Nincs képszín.
  - A „Kép” alatt válassza a „Törlés” lehetőséget.
A COMPONENT IN aljzatokhoz csatlakoztatott eszközökről érkező képek nem színesek.
  - Ellenőrizze a COMPONENT IN aljzat csatlakozását, és ellenőrizze, hogy minden dugasz szilárdan illeszkedik-e.
Nincs kép a csatlakoztatott készülékről.
  - Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket.
  - Ellenőrizze a kábelek csatlakozását.
  - Nyomja meg a gombot a bemenetek listájának megjelenítéséhez, majd válassza ki a kívánt bemenetet.
  - Illessze be helyesen a memóriakártyát vagy egyéb tárolóeszközt, például digitális fényképezőgépet.
  - Győződjön meg arról, hogy (például a digitális fényképezőgépekhez hasonló eszközökön) a memóriakártya megfelelően van formázva.
  - A működés nem minden USB-eszköz esetében garantált. Ezenkívül a működés az USB-eszköz jellemzőitől és az éppen lejátszott videotartalomtól függően eltér.
A Főmenü képernyőn nem választható ki a csatlakoztatott készülék.
  - Ellenőrizze a kábelek csatlakozását.
  - Állítsa be a Főmenü képernyőn megjeleníteni kívánt kiszolgálókat.
A 3D szemüveg nem illeszkedik megfelelően. (Az alábbi ábrán a TDG-BR100 szemüveg látható.)
  - Lásd az alábbi utasításokat és képet.
  - A kényelmes viseletet a szárbeállító mindkét oldalon történő beállításával biztosíthatja. A szárbeállító beállításához közelítse finoman egymás felé a szemüveg szárait. ()
  - A kényelmes viselet érdekében a szemüveg szárai hajlíthatók (állíthatók). ()
  - Állítsa be az orrtámaszt az orrának megfelelően. ()
A 3D szemüveg LED-jelzőfénye villog. (Az alábbi ábrán a TDG-BR100 szemüveg látható.)
  - Lásd az alábbi magyarázatokat és képet.
  - 3 másodpercenként villog: azt jelzi, hogy a szemüveg be van kapcsolva.
  - 3-szor villog: a szemüveg kikapcsolását jelzi. Ha 2 vagy több másodpercig lenyomva tartja a bekapcsoló gombot, illetve ha legalább 5 percig nincs jel a 3D vezérlőből, a szemüveg kikapcsol.
  - 3 másodpercenként 3-szor villog: azt jelzi, hogy az elem csaknem teljesen lemerült. Cserélje ki az elemet.
  - LED-jelzőfény
A 3D szemüveg nem kapcsolható be. (Az alábbi ábrákon a TDG-BR100 szemüveg látható.)
  - Az alábbi utasítások és képek alapján cserélje ki az elemet.
  - 1: Egy érme stb. használatával nyissa fel az elemtartó rekesz fedelét.
  - 2: Nyomja meg az elem szélét, és elfordítva távolítsa el az elemet.
  - 3: Tegyen be egy elemet (CR2032) úgy, hogy a pozitív (+) oldala felfelé nézzen.
  - 4: Egy érme stb. használatával zárja vissza az elemtartó rekesz fedelét.
  - 5: Győződjön meg róla, hogy a fedél zárva van.
  - Elem (CR2032)
    Érme stb.

  ####

  - Az elemtartó rekesz fedelének felnyitásakor vagy visszazárásakor a csúszás elkerülése érdekében szorosan illessze a nyílásba az érmét stb.
A 3D képek nem jelennek meg./A 3D hatás gyenge.
  - Ellenőrizze a kapcsolatot a 3D vezérlő és a 3D SYNC OUT csatlakozó között (ha a tartalom lejátszásához szükség van a 3D vezérlőre). Tekintse meg az alábbi utasításokat és képet.
  - - Ne feledje el kikapcsolni a TV-készüléket, mielőtt a 3D vezérlőt csatlakoztatná hozzá.
  - - A csatlakozás létrehozását követően nyomja meg a távvezérlő OPTIONS gombját a „3D menü” képernyőn való megjelenítéséhez.
  - TV
    3D vezérlő
    3D SYNC OUT

  ####

  A 3D vezérlő a TV-modelltől függően integrált tartozék.

  - Nyomja meg a 3D gombot a távvezérlőn.
  - Cserélje ki az elemet a 3D szemüvegben.
  - Győződjön meg róla, hogy a 3D szemüveg be van kapcsolva.
  - A szögbeállító tárcsa használatával vagy elhelyezésének módosításával állítsa be a külön megvásárolható 3D vezérlő szögét.
  - Győződjön meg róla, hogy a 3D vezérlő és a 3D szemüveg között nincs semmilyen akadály.
  - Ha a „3D menü” képernyő megjelenik, a 3D képek azonban nem, kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a 3D tartalmat lejátszó eszközt.
  - Elképzelhető, hogy a 3D vezérlő nem működik, amikor közvetlen napfénynek van kitéve.
  - Az észlelt 3D hatás az egyes személyeknél más és más lehet.
  - Előfordulhat, hogy a 3D hatás kevésbé érzékelhető, ha a környezeti hőmérséklet alacsony.
  - Előfordulhat, hogy a 3D hatás kevésbé érzékelhető, a megjelenítési szín pedig eltolódik, ha lefekszik, vagy oldalra dönti a fejét.
A képernyő két oldalán fekete sávok jelennek meg a 3D képek megtekintésekor.
  - A fekete sávok akkor jelennek meg a képernyő két oldalán, amikor a 3D jeleket a készülék feldolgozza a szimulált 3D megjelenítési módhoz vagy beállítja a 3D képek mélységét a „3D mélység beállítása” funkcióval.
A 3D megjelenítés a 3D-jel érzékelésekor automatikusan átvált.
  - A 3D megjelenítés manuális be- vagy kikapcsolásához az „Automatikus 3D” beállítás értékként válassza a „Ki” lehetőséget. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a > Megjelenítés > 3D beállítások lehetőséget.
A 3D jel érzékelésekor a „3D-jel érzékelése.” üzenet automatikusan megjelenik.
  - Az „Értesítés 3D-jelről” beállításnál válassza a „Ki” értéket. Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a > Megjelenítés > 3D beállítások lehetőséget.

Copyright 2010 Sony Corporation