#

# i-Manual tiešsaistē

- Drukāt
- Fonta lielums

- Augšējā lapa >
- Traucējummeklēšana >
- Attēls

# Attēls

- Nav informācijas no pievienotā aprīkojuma.
- Parādās attēla dubultošanās.
- Ekrānā parādās tikai traucējumi.
- Skatoties televīzijas kanālu, novērojami attēla vai skaņas traucējumi.
- Ekrānā parādās mazi, melni un/vai spilgti punkti.
- Attēli ir kropļoti.
- Attēls nav krāsains.

Nav informācijas no pievienotā aprīkojuma.
  - Nospiediet , lai parādītu ievažu sarakstu, un izvēlieties vajadzīgo ievadi.
  - Pārbaudiet savienojumu starp aprīkojumu un televizoru.
Parādās attēla dubultošanās.
  - Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu.
  - Pārbaudiet antenas novietojumu un virzienu.
Ekrānā parādās tikai traucējumi.
  - Pārbaudiet, vai antena nav salauzta vai salocīta.
  - Pārbaudiet, vai antena nav sasniegusi sava darba mūža beigas (trīs līdz pieci normālas lietošanas gadi, viens vai divi gadi atrodoties pie jūras).
Skatoties televīzijas kanālu, novērojami attēla vai skaņas traucējumi.
  - Noregulējiet „APR” (Automātiskā precīzā noregulēšana), lai labāk uztvertu attēlu.
Ekrānā parādās mazi, melni un/vai spilgti punkti.
  - Ekrāns sastāv no pikseļiem. Ekrānā redzamie melnie punktiņi un/vai spilgtie punktiņi (pikseļi) nenorāda uz darbības traucējumu.
Attēli ir kropļoti.
  - Sadaļā „Motionflow” izvēlieties „Standarta” vai „Izslēgts”.
  - Mainiet pašreizējos „Filmu režīms” iestatījumus uz citiem iestatījumiem.
Attēls nav krāsains.
  - Sadaļā „Attēls” izvēlieties „Atjaunot”.
Nav krāsaina attēla no COMPONENT IN ligzdām pievienotā aprīkojuma.
  - Pārbaudiet COMPONENT IN ligzdu savienojumus un pārbaudiet, vai savienotāji ir iesprausti līdz galam.
Nav attēla no pievienotā aprīkojuma.
  - Ieslēdziet pievienoto aprīkojumu.
  - Pārbaudiet kabeļa savienojumu.
  - Nospiediet , lai parādītu ievažu sarakstu, un izvēlieties vajadzīgo ievadi.
  - Pareizi ievietojiet atmiņas karti vai pievienojiet citu datu nesēju, piemēram, digitālo kameru.
  - Pārliecinieties, ka atmiņas karte (piemēram, digitālajā kamerā) ir pareizi formatēta.
  - Darbība visām USB ierīcēm netiek garantēta. Darbības atšķiras arī atkarībā no USB ierīces funkcijām vai atskaņojamajiem video failiem.
Sākuma izvēlnes nav iespējams izvēlēties pieslēgto aprīkojumu.
  - Pārbaudiet kabeļa savienojumu.
  - Iestatiet serverus parādīšanai sākuma izvēlnē.
3D brilles kārtīgi neder. (Nākamajā attēlā redzams TDG-BR100.)
  - Skatiet tālāk minētās norādes un attēlus.
  - Pielāgojiet slēdžus abās briļļu pusēs, lai tās labāk derētu. Lai pielāgotu slēdzi, pavirziet briļļu kājiņas uz iekšpusi. ()
  - Palieciet (pielāgojiet) briļļu kājiņas, lai brilles labāk derētu. ()
  - Pielāgojiet deguna atbalstus. ()
LED indikators uz 3D brillēm mirgo. (Nākamajā attēlā redzams TDG-BR100.)
  - Skatiet tālāk minētos paskaidrojumus un attēlus.
  - Mirgo ar trīs sekunžu intervālu: norāda, ka brilles ir ieslēgtas.
  - Mirgo trīs reizes: norāda, ka brilles tikušas izslēgtas. Brilles izslēdzas, ja 2 sekundes turēsit nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai ja ilgāk par 5 minūtēm netiks uztverts signāls no 3D sinhronizācijas raidītājs.
  - Mirgo trīs reizes ar trīs sekunžu intervālu: norāda, ka baterijas uzlādes līmenis ir ļoti zems. Nomainiet bateriju.
  - LED indikators
Nav iespējams ieslēgt 3D brilles. (Nākamajos attēlos redzams TDG-BR100.)
  - Nomainiet bateriju, kā parādīts un paskaidrots tālāk redzamajos attēlos un norādēs.
  - 1: Atveriet baterijas nodalījuma vāku ar monētu vai līdzīgu priekšmetu.
  - 2: Piespiediet baterijas malu, sagrieziet un izņemiet bateriju.
  - 3: Ievietojiet CR2032 tipa bateriju ar pozitīvo (+) polu augšup.
  - 4: Aizveriet baterijas nodalījuma vāku ar monētu vai līdzīgu priekšmetu.
  - 5: Pārliecinieties, vai vāks ir aizvērts.
  - CR2032 tipa baterija
    Monēta vai līdzīgs priekšmets

  ####

  - Atverot vai aizverot baterijas nodalījuma vāku ar monētu vai līdzīgu priekšmetu, uzmanieties, lai netiktu bojāts vāks.
3D attēls nav redzams./3D efekts ir vājš.
  - Pārbaudiet 3D sinhronizācijas raidītāja un 3D SYNC OUT savienojumu (ja funkcijas nodrošināšanai vajadzīgs 3D sinhronizācijas raidītājs). Skatiet tālāk minētās norādes un attēlus.
  - - Pirms pievienot 3D sinhronizācijas raidītāju, izslēdziet televizoru.
  - - Kad savienojums izveidots, pārliecinieties, ka, uz tālvadības pults nospiežot pogu OPTIONS, ekrānā parādās „3D izvēlne”.
  - TV
    3D sinhronizācijas raidītājs
    3D SYNC OUT

  ####

  Tas, vai 3D sinhronizācijas raidītājs ir iebūvēts, ir atkarīgs no televizora modeļa.

  - Nospiediet pogu 3D uz tālvadības pults.
  - Nomainiet 3D briļļu bateriju.
  - Pārliecinieties, vai 3D brilles ir ieslēgtas.
  - Iestatiet vajadzīgo 3D sinhronizācijas raidītāja (pieejams atsevišķi) leņķi ar leņķa pielāgošanas pogu vai mainot raidītāja novietojumu.
  - Pārliecinieties, vai starp 3D sinhronizācijas raidītāju un 3D brillēm nav šķēršļu.
  - Ja redzams iestatījumu ekrāns „3D izvēlne”, bet 3D attēls neparādās, izslēdziet ierīci, kas atskaņo 3D saturu, un vēlreiz ieslēdziet ierīci.
  - 3D sinhronizācijas raidītājs var nedarboties, ja tas atrodas tiešā saules staru iedarbībā.
  - Dažādi cilvēki 3D efektu uztver atšķirīgi.
  - Ja apkārtējā temperatūra ir zema, 3D efekts var nebūt pārāk izteikts.
  - 3D efekts var samazināties un krāsas mainīties, ja skatāties guļus vai turot galvu slīpi.
Skatoties 3D attēlus, ekrāna abās pusēs redzamas melnas joslas.
  - Melnas joslas abās ekrāna pusēs parādās, lai simulētajā 3D režīmā varētu apstrādāt 3D signālu, vai arī, kad iestatījumos „3D dziļuma pielāgoš.” tiek pielāgots 3D attēlu dziļums.
3D skats automātiski ieslēdzas, kad tiek uztverts 3D signāls.
  - Lai manuāli ieslēgtu vai izslēgtu 3D skatu, izvēlnē „Automātisks 3D” atlasiet „Izslēgts”. Nospiediet HOME un tad atlasiet > Displejs > 3D iestatījumi.
Ja tiek uztverts 3D signāls, automātiski parādās paziņojums „3D signāls ir uztverts.”.
  - Izvēlnē „3D signāla paziņojums” atlasiet „Izslēgts”. Nospiediet HOME un tad atlasiet > Displejs > 3D iestatījumi.

Copyright 2010 Sony Corporation