#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Depanare >
- Conexiune la reţea

# Conexiune la reţea

- Conexiunea eşuează.
- Nu s-a găsit niciun server, nu se accesează nicio listă, iar redarea eşuează.
- Modificările la server nu sunt realizate corect.
- Fotografiile, muzica sau fişierele video nu sunt redate.
- Televizorul nu poate fi depistat de la un dispozitiv compatibil cu rendererul.
- Nu puteţi accesa Elemente widget, chiar dacă Elemente widget sunt deja instalate.
- Conexiunea LAN wireless eşuează sau condiţiile de recepţie radio sunt slabe.

Conexiunea eşuează.
  - Verificaţi conexiunile
  - - Verificând dacă folosiţi un cablu drept pentru cablul LAN.
  - - Examinând dacă este conectat cablul cu fermitate.
  - - Examinând conexiunea dintre TV şi router.
  - Verificaţi setările
  - - Modificând Adresa IP pentru serverul DNS.
  - - Contactând furnizorul dvs. de servicii de internet.
  - - Specificând Adresa IP a routerului dacă nu cunoaşteţi DNS-ul furnizorului dvs. de servicii de internet.
Nu s-a găsit niciun server, nu se accesează nicio listă, iar redarea eşuează.
  - Odată ce au fost modificate setările serverului, opriţi televizorul, apăsând pe TV.
  - Rulaţi „Diagnosticări server”.
  - Când se foloseşte un PC ca server
  - - Verificaţi dacă PC-ul este pornit. Nu opriţi PC-ul în timp ce îl accesaţi.
  - - Dacă PC-ul are instalat un program de siguranţă, permiteţi conexiuni de la dispozitivele externe. Pentru detalii, consultaţi manualul furnizat cu programul dvs. de siguranţă.
  - - Opriţi aplicaţia serverului şi reporniţi-l, dacă acesta prezintă instabilitate. Dacă serverul rămâne instabil, reporniţi PC-ul.
  - - Reduceţi numărul de aplicaţii care rulează pe PC; serverul poate fi supraîncărcat.
  - - Reduceţi cantitatea conţinutului; serverul poate fi supraîncărcat.
Modificările la server nu sunt realizate corect.
  - Uneori, modificările nu se aplică ecranului TV, chiar dacă s-a adăugat şi/sau s-a şters conţinut (de) pe server. Avansaţi cu un nivel şi încercaţi să deschideţi din nou directorul sau serverul.
Fotografiile, muzica sau fişierele video nu sunt redate.
  - Verificare preliminară
  - - Verificaţi dacă dispozitivul conectat este compatibil cu DLNA.
  - - Operaţiile nu sunt garantate pentru toate serverele. De asemenea, operaţiile diferă în funcţie de caracteristicile serverului şi ale conţinutului în cauză.
  - - Porniţi dispozitivul conectat.
  - Verificaţi conexiunile, examinând dacă a fost corect conectat cablul LAN sau cablul de alimentare CA al serverului.
  - Verificaţi setările
  - - Examinând dacă dispozitivul conectat este înregistrat în „Setări afişare server”.
  - - Verificând dacă serverul este corect configurat.
  - - Confirmând dacă dispozitivul selectat este conectat la reţea şi dacă poate fi accesat.
  - - Apăsaţi HOME, selectaţi > Reţea > Diagnosticări server. Dacă setările Reţea > Setare reţea > Vizualizare Stare reţea > Adresa IP sunt configurate la „Auto”, poate dura ceva timp până sunt recunoscute dispozitivele, dacă nu există un server DHCP.
  - - Când se redă conţinut de la PC-ul dvs., reglaţi setările acestuia pentru firewall.
Televizorul nu poate fi depistat de la un dispozitiv compatibil cu rendererul.
  - Verificaţi conexiunile, examinând dacă a fost corect conectat cablul LAN sau cablul de alimentare CA al aparatului.
  - Verificaţi conexiunile sau setările wireless LAN.
  - Verificaţi setările (Apăsaţi HOME, apoi selectaţi > Reţea > Renderer.).
  - - Confirmând dacă este activată „Funcţia Renderer”.
  - - Confirmând dacă dispozitivul conectat este înregistrat în „Control acces Renderer”.
Nu puteţi accesa Elemente widget, chiar dacă Elemente widget sunt deja instalate.
  - Verificaţi dacă a fost corect conectat cablul LAN sau cablul de alimentare CA al routerului/modemului.*
  - Verificaţi conexiunile şi setările reţelei LAN wireless.
  - Încercaţi să folosiţi Elemente widget mai târziu. Serverul furnizorului de conţinut Widget poate fi defect.
  - * Modemul/routerul dvs. trebuie să fie setat dinainte, pentru a-l conecta la internet. Contactaţi furnizorul dvs. de servicii de internet pentru setările routerului/modemului.
Conexiunea LAN wireless eşuează sau condiţiile de recepţie radio sunt slabe.
  - Verificaţi locaţia de instalare pentru TV şi routerul LAN wireless. Condiţia semnalului poate fi afectată în condiţiile de mai jos.
  - - În apropiere, sunt aşezate alte dispozitive wireless, cu microunde, lămpi fluorescente etc.
  - - Între routerul LAN wireless şi TV se află pardoseli sau pereţi.
  - Când se foloseşte un adaptor USB wireless LAN, mutaţi-l pentru a evita interferenţa semnalului, folosind un cablu prelungitor cu suport (accesoriu opţional).

Copyright 2010 Sony Corporation