#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Descrierea pieselor >
- Dreapta

# Dreapta

- USB
- / PC IN
- HDMI IN 2/3
- CAM (Modul de acces condiţionat)
- Căşti
- AV2, / COMPONENT IN

1. USB

   Vă puteţi bucura de fişiere foto, muzică, video salvate în echipamentul USB.

2. / PC IN

   Conectaţi cu un cablu PC cu ferite şi un cablu audio.

   ####

   - Se recomandă utilizarea unui cablu PC cu ferite, precum „Conectorul D-sub 15” (nr. ref. 1-793-504-11, disponibil la Centrul Sony pentru Service), sau a unuia echivalent.
3. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) oferă o interfaţă audio/video necomprimată, digitală în totalitate, între acest TV şi orice echipament audio/video dotat cu HDMI. În plus, când conectaţi echipamentul care este compatibil cu „Control pentru HDMI”, este suportată comunicarea cu echipamentul conectat.

   ####

   - Asiguraţi-vă că folosiţi doar un cablu HDMI autorizat, care să aibă logoul HDMI.
   - Dacă se conectează un sistem audio digital care este compatibil cu tehnologia Audio Return Channel (ARC), folosiţi HDMI IN 1 din spatele televizorului. Dacă nu, este necesară o conexiune suplimentară cu DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Dacă echipamentul are un jac DVI, conectaţi-l la portul HDMI IN 2, printr-o interfaţă adaptor DVI - HDMI (nu este furnizată) şi conectaţi jacurile pentru ieşirea audio a echipamentului la PC/HDMI 2 AUDIO IN, care se află în PC IN.
4. CAM (Modul de acces condiţionat)

   Oferă acces la serviciile TV plătite. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat pentru CAM.

   ####

   - Nu introduceţi cardul inteligent direct în orificiul TV CAM. Trebuie fixat în Modulul de acces condiţionat furnizat de distribuitorul dvs. autorizat.

   ####

   - CAM nu este disponibil în unele ţări/zone. Consultaţi distribuitorul dvs. autorizat.
5. Căşti

   Puteţi asculta sunetul TV cu ajutorul căştilor.

6. AV2, / COMPONENT IN

   Această intrare se poate folosi ca intrare compusă video sau ca intrare pentru componenta video.

   Pentru utilizare compusă, conectaţi la AV2 pentru video şi la (L/R) din / COMPONENT IN pentru semnale audio.

   Pentru conectarea componentei, folosiţi Y, PB, PR pentru semnalele video şi conectaţi de asemenea la (L/R) pentru semnale audio.

   ####

   - Televizorul va detecta automat şi va comuta între AV2 şi / COMPONENT IN. Pentru a seta manual tipul de intrare, apăsaţi HOME, selectaţi > Intrări externe > Intrare AV2/Component.

Copyright 2010 Sony Corporation