#

# i-Manual online

- Udskriv
- Skriftstørrelse

- Forside >
- Beskrivelse af dele >
- Højre

# Højre

- USB
- / PC IN
- HDMI IN 2/3
- CAM (betinget adgangsmodul)
- SERVICE ONLY
- Høretelefoner
- AV2, / COMPONENT IN

1. USB

   Gør det muligt at nyde foto-, musik- og videofiler, der er gemt på USB-enheder.

2. / PC IN

   Gør det muligt at tilslutte et pc-kabel med ferritkerner og et lydkabel.

   ####

   - Det anbefales at bruge et pc-kabel med ferritkerner, f.eks. et "Connector, D-sub 15"-kabel (ref. 1-793-504-11, der kan fås på et Sony Service Center), eller tilsvarende.
3. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er et ikke-komprimeret interface, der understøtter digital lyd/video mellem tv og lyd/videoudstyr, der understøtter HDMI. Hvis det tilsluttede udstyr understøtter "Kontrol til HDMI", understøttes også kommunikation med det tilsluttede udstyr.

   ####

   - Sørg for kun at bruge et godkendt HDMI-kabel, der er mærket med HDMI-logoet.
   - Hvis du tilslutter et digitalt lydsystem, der er kompatibelt med Audio Return Channel (ARC)-teknologien, skal du bruge HDMI IN 1 på tv'ets bagside. I modsat fald skal du lave en ekstra tilslutning med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Hvis udstyret har et DVI-stik, skal det sluttes til HDMI IN 2-porten via en DVI-HDMI-adapter (medfølger ikke), og udstyrets lydudgangsstik skal derefter sluttes til PC/HDMI 2 AUDIO IN, der findes under PC IN.
4. CAM (Conditional Access Module)

   Giver adgang til betalings-tv-tjenester. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med dit CAM-modul.

   ####

   - Du må ikke sætte et smart-kort direkte i tv'ets CAM-slot. Det skal altid først sættes i et CAM-modul fra en autoriseret forhandler.

   ####

   - CAM understøttes muligvis ikke, afhængigt af land/område. Spørg din autoriserede forhandler.
5. SERVICE ONLY

   Denne port er kun til service.

6. Høretelefoner

   Gør det muligt at afspille lyden fra tv'et via høretelefoner.

7. AV2, / COMPONENT IN

   Disse indgange kan bruges som Composite Video-indgang eller Component Video-indgang.

   Composite-tilslutning: Kablet skal sluttes til AV2 i forbindelse med video, og i forbindelse med lydsignaler, skal kablet sluttes til (L/R) under / COMPONENT IN.

   Component-tilslutning: I forbindelse med videosignaler, skal kablet sluttes til Y, PB, PR, og i forbindelse med lydsignaler skal kablet også sluttes til (L/R).

   ####

   - Tv'et registrerer og skifter automatisk mellem AV2 og / COMPONENT IN. Hvis du vil vælge indgangstypen manuelt, skal du trykke på HOME og vælge > Eksterne indgange > AV2/Component-indgang.

Copyright 2010 Sony Corporation