#

# i-Manual en línea

- Imprimir
- Tamaño de fuente

- Página inicial >
- Descripción de las partes >
- Derecha

# Derecha

- USB
- / PC IN
- HDMI IN 2/3
- CAM (Módulo de acceso condicional)
- SERVICE ONLY
- Auriculares
- AV2, / COMPONENT IN

1. USB

   Es posible disfrutar de archivos de foto, música y vídeo almacenados en equipos USB.

2. / PC IN

   Establezca la conexión con un cable de PC con ferritas y un cable de audio.

   ####

   - Se recomienda utilizar un cable de PC con ferritas como el “Connector, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, disponible en el servicio técnico de Sony) o similar.
3. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) proporciona una interfaz de audio/vídeo completamente digital no comprimida entre el televisor y cualquier equipo de audio/vídeo equipado con HDMI. Además, si conecta un equipo compatible con la función “Control por HDMI”, será posible establecer comunicación con el equipo conectado.

   ####

   - Solamente puede utilizar un cable de HDMI autorizado que lleve el logotipo de HDMI.
   - Si desea conectar un sistema de audio digital compatible con la tecnología Audio Return Channel (ARC), utilice la toma HDMI IN 1 que se encuentra en la parte posterior del televisor. De lo contrario, será necesario efectuar una conexión adicional con la toma DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Si el equipo dispone de una toma DVI, conéctelo a la toma HDMI IN 2 a través de una interfaz de adaptador de DVI - HDMI (no suministrada) y conecte las tomas de salida de audio del equipo a la toma PC/HDMI 2 AUDIO IN que se encuentra en la toma PC IN.
4. CAM (Módulo de acceso condicional)

   Ofrece acceso a servicios de televisión de pago. Si desea más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su CAM.

   ####

   - No inserte la tarjeta inteligente directamente en la ranura CAM del televisor. Es necesario colocarla en el módulo de acceso condicional suministrado por el distribuidor autorizado.

   ####

   - El CAM no puede utilizarse en algunos países o regiones. Consulte a su distribuidor autorizado.
5. SERVICE ONLY

   Este es un puerto de servicio únicamente.

6. Auriculares

   Es posible escuchar el sonido del televisor a través de los auriculares.

7. AV2, / COMPONENT IN

   Esta entrada puede utilizarse como entrada de vídeo compuesto o como entrada de vídeo por componentes.

   Para el uso de vídeo compuesto, establezca la conexión a la toma AV2 para el vídeo, y a la toma (L/R) de / COMPONENT IN para las señales de audio.

   Para la conexión de vídeo por componentes, utilice las tomas Y, PB, PR para las señales de vídeo y establezca también la conexión con la toma (L/R) para las señales de audio.

   ####

   - El televisor detectará y conmutará automáticamente entre las tomas AV2 y / COMPONENT IN. Para ajustar manualmente el tipo de entrada, pulse HOME, seleccione > Entradas externas > Entrada AV2/Component.

Copyright 2010 Sony Corporation