#

# Instrukcja obsługi i-Manual online

- Drukuj
- Rozmiar czcionki

- Strona górna >
- Opis części >
- Po prawej

# Po prawej

- USB
- / PC IN
- HDMI IN 2/3
- CAM (moduł dostępu warunkowego)
- SERVICE ONLY
- Słuchawki
- AV2, / COMPONENT IN

1. USB

   Można odtwarzać pliki wideo, muzykę i zdjęcia zapisane na urządzeniu USB.

2. / PC IN

   Podłącz kabel PC z rdzeniem ferrytowym i kabel audio.

   ####

   - Zaleca się stosowanie przewodów komputerowych z rdzeniem ferrytowym, np. „Złącze, D–sub 15” (nr ref. 1-793-504-11, dostępny w serwisie Sony) lub ekwiwalentnych.
3. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) to interfejs nieskompresowanego cyfrowego audio i wideo pomiędzy telewizorem i urządzeniami audio-wideo ze złączem HDMI. Ponadto po podłączeniu sprzętu zgodnego z funkcją „Sterowanie przez HDMI” obsługiwana jest komunikacja z podłączonym sprzętem.

   ####

   - Należy stosować wyłącznie przewody autoryzowane HDMI oznaczone logo HDMI.
   - Podłączając cyfrowy system audio zgodny z technologią Audio Return Channel (ARC), należy podłączyć go do wejścia HDMI IN 1 z tyłu telewizora. W przeciwnym razie konieczne będzie dodatkowe połączenie ze złączem DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Jeśli urządzenie jest wyposażone w gniazdo DVI, należy je podłączyć do portu HDMI IN 2 za pomocą łączówki DVI-HDMI (nie jest dostarczana), a gniazdo wyjścia audio urządzenia połączyć z gniazdem PC/HDMI 2 AUDIO IN w porcie PC IN.
4. CAM (moduł dostępu warunkowego)

   Zapewnia dostęp do usług Pay TV. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi modułu CAM.

   ####

   - Nie należy wkładać karty inteligentnej bezpośrednio do gniazda CAM telewizora. Należy umieścić ją w module dostępu warunkowego dostarczonym przez autoryzowanego sprzedawcę.

   ####

   - Funkcja CAM nie jest dostępna we wszystkich krajach. Należy zapytać autoryzowanego sprzedawcę.
5. SERVICE ONLY

   Port jedynie do celów serwisowych.

6. Słuchawki

   Można słuchać dźwięku odbiornika TV poprzez słuchawki.

7. AV2, / COMPONENT IN

   Wejście może zostać użyte jako wejście kompozytowego lub komponentowego sygnału wideo.

   W celu wykorzystania jako wejście kompozytowe podłącz sygnał wideo do AV2, a sygnał audio do (L/R) w / COMPONENT IN.

   W celu wykorzystania jako wejście komponentowe podłącz sygnał wideo do Y, PB, PR, a sygnał audio do (L/R).

   ####

   - Telewizor automatycznie wykryje sygnał i przełączy wejście pomiędzy AV2 i / COMPONENT IN. Aby ręcznie ustawić typ wejścia, naciśnij HOME i wybierz kolejno: > Wejścia zewnętrzne > Wejście AV2/Component.

Copyright 2010 Sony Corporation