#

# i-Manual online

- Drucken
- Schriftgröße

- Anfang >
- „BRAVIA“ TV-Funktionen >
- „BRAVIA“ Sync mit Steuerung für HDMI

# „BRAVIA“ Sync mit Steuerung für HDMI

Unterstützt Sie beim Anschließen von kompatiblen HDMI-Geräten, wie z. B. einem BD-Player oder AV-Verstärker, an das Fernsehgerät und ermöglicht die Steuerung externer Geräte mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts.

„BRAVIA“ Sync ermöglicht dank der Funktion „Steuerung für HDMI“ die Kommunikation mit „BRAVIA“ Sync-kompatiblen Geräten über HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Verwenden Sie die folgenden Einstellungen und beachten Sie die folgenden Tipps, um die Steuerung angeschlossener Geräte zu erleichtern.

Drücken Sie HOME und wählen Sie > Externe Eingänge > HDMI-Grundeinstellungen > Steuerung für HDMI > Ein.

####

- „Steuerung für HDMI“ („BRAVIA“ Sync) ist nur bei angeschlossenen Sony-Geräten verfügbar, die mit dem „BRAVIA“ Sync-Logo versehen oder mit „Steuerung für HDMI“ kompatibel sind.
- Die Einstellungen für „Steuerung für HDMI“ müssen sowohl am Fernsehgerät wie auch am angeschlossenen Gerät vorgenommen werden. Die am angeschlossenen Gerät erforderlichen Einstellungen sind in der jeweiligen Bedienungsanleitung beschrieben.
- Wenn ein mit „Steuerung für HDMI“ („BRAVIA“ Sync) kompatibles Sony-Gerät angeschlossen ist, wird „BRAVIA“ Sync an dem Gerät automatisch aktiviert.

## Steuern von „BRAVIA“ Sync-kompatiblen Geräten

„BRAVIA“ Sync-kompatible Geräte werden unter (Externe Eingänge) im Home-Menü als neue Eingangsquelle aufgelistet. Wenn Sie ein Gerät mit der Fernbedienung steuern möchten, drücken Sie SYNC MENU und wählen das gewünschte Gerät unter „HDMI-Geräteauswahl“ aus.

## BD-/DVD-Player

- Das „BRAVIA“ Sync-kompatible Gerät wird automatisch eingeschaltet und als Eingang eingestellt, wenn Sie es im Home-Menü oder Sync Menu auswählen.
- Das Fernsehgerät wird automatisch eingeschaltet und als Eingang wird das angeschlossene Gerät eingestellt, wenn die Wiedergabe am Gerät gestartet wird.
- Das angeschlossene Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn Sie das Fernsehgerät in den Standby-Betrieb schalten.

## AV-Verstärker

- Der angeschlossene AV-Verstärker wird automatisch eingeschaltet und die Tonausgabe wird vom Fernsehlautsprecher zum Audiosystem umgeschaltet, wenn Sie das Fernsehgerät einschalten. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Ton vom Fernsehgerät bereits zuvor über den AV-Verstärker ausgegeben wurde.
- Wenn Sie bei eingeschaltetem Fernsehgerät den AV-Verstärker einschalten, wird der Ton automatisch über den AV-Verstärker ausgegeben.
- Der angeschlossene AV-Verstärker schaltet sich automatisch aus, wenn Sie das Fernsehgerät in den Standby-Betrieb schalten.
- Sie können über die Fernbedienung des Fernsehgeräts die Lautstärke des angeschlossenen AV-Verstärkers einstellen ( +/–) und den Ton stummschalten ().

####

- Ein digitales Audiosystem, das mit Audiorückkanaltechnologie (Audio Return Channel, ARC) kompatibel ist, schließen Sie über ein HDMI-Kabel an HDMI IN 1 an. Bei einem System, das nicht mit „Steuerung für HDMI“ oder ARC kompatibel ist, ist eine zusätzliche Audioverbindung über DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) erforderlich.

## Videokamera

- Das Fernsehgerät wird automatisch eingeschaltet und als Eingang wird die angeschlossene Videokamera eingestellt, wenn die angeschlossene Videokamera eingeschaltet wird.
- Die angeschlossene Videokamera schaltet sich automatisch aus, wenn Sie das Fernsehgerät in den Standby-Betrieb schalten.

Copyright 2010 Sony Corporation