#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- „BRAVIA” teleri funktsioonid >
- 3D-funktsioon

# 3D-funktsioon

Võimaldab nautida 3D (kolmemõõtmelisi) pilte ja graafikat, kasutades valikulisi 3D-prille ja 3D-sünkrosaatjat.

Võimaldab nautida 3D (kolmemõõtmelisi) pilte ja graafikat, kasutades valikulisi 3D-prille ja 3D-sünkrosaatjat. Selle funktsiooniga saate nautida võimast 3D-meelelahutuselamust, nt 3D-videomängud ja 3D Blu-ray kettad.

3D-prillid
TDG-BR100
3D-sünkrosaatja
TMR-BR100

####

- Valikulisi 3D-prille kasutades saavad ka teised vaatajad 3D-sisu nautida. (Joonisel on kujutatud TDG-BR100.)

####

- 3D-prillid ja 3D-sünkrosaatja on komplektis või saadaval valikuliste tarvikutena, olenevalt teie teleri mudelist. Mõnedes piirkondades/riikides ei pruugi 3D-prillid ega 3D-sünkrosaatja saadaval olla.

## 3D-sisu vaatamine

3D-kuvarežiim valitakse automaatselt, kui tuvastatakse 3D-signaal. Nupu 3D vajutamine vahetab 3D-kuvarežiimi ja 2D-kuvarežiimi vahel.

3D

####

- Valige suvandis „Automaatne 3D” väärtus „Väljas”, et 3D-kuvarežiimi käsitsi sisse või välja lülitada. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige > Ekraan > 3D-seaded.
- 3D-efekti pakutakse ainult piltide täisekraanil kuvamisel.

## Simuleeritud 3D-efekti nautimine

2D-sisu vaatamise ajal nupu 3D vajutamine annab 2D-piltidele simuleeritud 3D-efekti.

3D

####

- 3D-efekt võib mõnede pildiallikate puhul vähem mõjule pääseda.
- Inimesed võivad 3D-efekti tajuda erinevalt.
- Simuleeritud 3D kuvarežiim lülitub tund aega peale aktiveerimist automaatselt tagasi 2D kuvarežiimile.

## 3D-sünkrosaatja ja 3D-prillide sideulatus

Soovituslikku vaatamisnurka ja -kaugust näidatakse joonistel. Parima 3D-efekti nautimiseks peab eelistatud vaatamisasend jääma ulatusse, kus 3D-sünkrosaatja töötab.

Külgvaade
3D-sünkrosaatja
Ülaltvaade

####

- Soovituslik vaatamisnurk ja -kaugus võivad erineda olenevalt teleri asukohast ja ruumi oludest.
- Ärge pange midagi 3D-sünkrosaatja ette, nii tehes võite selle funktsioneerimist mõjutada.
- 3D-sünkrosaatja ja 3D-prillide vahelisi signaale võib segada infrapunaseadme kasutamine teleri läheduses.
- Ärge asetage 3D-sünkrosaatjat teleri esiküljel oleva kaugjuhtimispuldi anduri lähedusse. Saatja signaal võib infrapunaga kaugjuhtimise toimimist segada.

## 3D menüü

Saate reguleerida järgmisi seadeid, vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu OPTIONS ja valides menüüloendist „3D menüü”.

- 3D-kuva
- - 3D- ja 2D-kuvarežiimi vahel ümberlülitumiseks.
- 3D sügavuse reg.
- - 3D-piltide sügavuse reguleerimiseks ekraanil. Saadaval ainult 3D-signaalidega sisu puhul. Tavakasutuse puhul on soovitatav valida „0”. Olenevalt seadetest võib 3D-efekt olla nõrgem.
- Simuleeritud 3D-efekt
- - Kasutage 3D-efekti suurendamiseks või vähendamiseks 2D-piltide kuvamisel simuleeritud 3D-s.
- 3D-prillide heledus
- - Pildi heleduse seadistamiseks 3D-kuvarežiimi kasutamisel. Kui valite seade „Automaatne”, reguleeritakse automaatselt pildi heledust 3D-prillide kaudu ja ühtlasi seadet „Stseeni valik”.
- 3D vorming
- Simuleeritud 3D: tavaliste 2D-piltide vaatamiseks simuleeritud 3D-s.
- Kõrvuti: 3D-sisu kuvamiseks vormingus Kõrvuti. Selle valiku puhul kuvatakse 3D-vaatamiseks kõrvuti kaht peaaegu samasugust pilti. Kandke 3D-prille, enne kui seadistate suvandi „3D vorming”, kuna muidu pole juhised kahekordsete tähtede tõttu ekraanil loetavad.
- Üksteise kohal: 3D-sisu kuvamiseks vormingus Üksteise kohal. Selle valiku puhul kuvatakse 3D-vaatamiseks üksteise kohal kaht peaaegu samasugust pilti. Kandke 3D-prille, enne kui seadistate suvandi „3D vorming”, kuna muidu pole juhised kahekordsete tähtede tõttu ekraanil loetavad.

Copyright 2010 Sony Corporation