#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- ”BRAVIA” TV:n ominaisuudet >
- 3D-ominaisuus

# 3D-ominaisuus

Lisävarusteena saatavien 3D Lasien ja 3D-tahdistuslähetin kanssa voit nauttia 3D (kolmiulotteisista) kuvista ja piirroksista.

Voit katsella 3D (kolmiulotteista) sisältöä 3D Laseilla ja 3D tahdistus lähettimellä. Tämä ominaisuus tuo ulottuvillesi uudenlaista 3D-viihdettä, kuten 3D-videopelejä ja 3D-Blu-ray Disc -levyjä.

3D-lasit
TDG-BR100
3D tahdistus lähetin
TMR-BR100

####

- Käyttämällä lisävarusteina saatavia 3D Laseja muutkin voivat katsella 3D-sisältöä. (Kuvissa näkyy malli TDG-BR100.)

####

- Television mallista riippuen 3D-lasit ja 3D tahdistus lähetin joko toimitetaan laitteen mukana tai ne on hankittava lisävarusteena. 3D Laseja ja 3D tahdistus lähetintä ei ehkä ole saatavissa kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

## 3D-sisällön katseleminen

Laite valitsee 3D-katselutilan automaattisesti, kun se havaitsee 3D-signaalin. 3D-painikkeen painaminen vaihtaa kolmi- ja kaksiulotteisten näyttötilojen välillä.

3D

####

- Jos haluat ottaa 3D-näyttötilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä manuaalisesti, valitse ”Auto 3D” -asetukseksi ”Pois”. Paina HOME-painiketta ja valitse sitten > Näyttö > 3D-asetukset.
- 3D-tehoste on käytettävissä vain katseltaessa kuvia koko näytön kokoisina.

## Simuloitu 3D-tehoste

Jos painat 3D-painiketta 2D-sisällön katselemisen aikana, 2D-kuvaan tulee simuloitu 3D-tehoste.

3D

####

- 3D-vaikutelma ei ehkä ole yhtä selvä kaikilla kuvanlähteillä.
- Saatu 3D-vaikutelma voi vaihdella eri henkilöillä.
- Simuloitu 3D-näyttötila vaihtuu automaattisesti takaisin 2D-näyttötilaksi tunnin kuluttua tilan aktivoimisesta.

## 3D-tahdistuslähetin ja 3D Lasien tiedonsiirtoalue

Suositeltava katselukulma ja -etäisyys näkyvät kuvissa. Jos haluat nauttia mahdollisimman hyvästä 3D-vaikutelmasta, katselupaikan on oltava 3D-tahdistuslähetin toiminta-alueella.

Sivusta katsottuna
3D tahdistus
lähetin
Ylhäältä katsottuna

####

- Suositeltava katselukulma ja -etäisyys voivat vaihdella television sijoituspaikan ja huoneen olojen mukaan.
- Älä sijoita mitään 3D-tahdistuslähettimen eteen, sillä se voi vaikuttaa laitteen toimintaan.
- Television lähellä käytettävät infrapunalaitteet voivat häiritä 3D-tahdistuslähetin ja 3D Lasien välisiä signaaleja.
- Älä sijoita 3D tahdistus lähetintä television etupaneelissa olevan kaukosäätimen tunnistimen lähelle. Lähettimien signaali saattaa häiritä kaukosäätimen käyttöä.

## 3D-valikko

Voit säätää seuraavia asetuksia painamalla kaukosäätimen OPTIONS-painiketta ja valitsemalla valikkoluettelosta vaihtoehdon ”3D-valikko”.

- 3D-näyttö
- - Vaihtaa kolmi- ja kaksiulotteisten näyttötilojen välillä.
- 3D-syvyyden säätö
- - Säätää näytössä näkyvien 3D-kuvien syvyyttä. Käytettävissä vain, jos sisällössä on 3D-signaaleja. ”0”-asetusta suositellaan normaalikäytössä. 3D-vaikutelma voi heikentyä joillakin asetuksilla.
- Simuloitu 3D-tehoste
- - Korostaa tai heikentää 3D-tehostetta, kun näytät 2D-kuvia simuloituina 3D-kuvina.
- 3D-lasien kirkkaus
- - Säätää 3D-näyttötilassa katseltavien kuvien kirkkautta. ”Autom.”-asetuksella 3D-laseilla koettu kuvan kirkkaus muuttuu automaattisesti ”Näyttötilan valinta” -asetuksen muuttuessa.
- 3D-muoto
- Simuloitu 3D: voit katsella tavallisia 2D-kuvia simuloituina 3D-kuvina.
- Side-by-Side -tila: voit katsella 3D-sisältöä Side-by-Side-muodossa. Jos tämä valitaan, kolmiulotteisessa katselussa näkyy rinnakkain kaksi lähes samanlaista kuvaa. Käytä 3D-laseja ennen ”3D-muoto”-asetuksen määritystä, sillä ohjeiden luku ei muuten onnistu kahdennettuina näkyvien kirjaimien vuoksi.
- Over-Under -tila: voit katsella 3D-sisältöä Over-Under-muodossa. Jos tämä valitaan, kolmiulotteisessa katselussa näkyy allekkain kaksi lähes samanlaista kuvaa. Käytä 3D-laseja ennen ”3D-muoto”-asetuksen määritystä, sillä ohjeiden luku ei muuten onnistu kahdennettuina näkyvien kirjaimien vuoksi.

Copyright 2010 Sony Corporation