#

# Интерактивное руководство i-Manual

- Печать
- Размер шрифта

- Начальная страница >
- Функции телевизора “BRAVIA” >
- “BRAVIA” Sync с Контролем по HDMI

# “BRAVIA” Sync с Контролем по HDMI

Помощь при подключении к телевизору совместимых устройств HDMI, например проигрывателя дисков Blu-ray Disc или аудио-/видеоусилителя, с возможностью управления внешними устройствами с помощью пульта дистанционного управления.

Благодаря функции “Контроль по HDMI” при использовании HDMI CEC (Consumer Electronics Control) с помощью технологии “BRAVIA” Sync можно устанавливать связь с устройствами, поддерживающими технологию “BRAVIA” Sync. Используйте следующие настройки и советы, чтобы унифицировать управление подключаемыми устройствами.

Нажмите кнопку HOME, затем выберите > Внешние входы > Настройка HDMI > Контроль по HDMI > Вкл..

####

- Функция “Контроль по HDMI” (“BRAVIA” Sync) доступна только при подключении устройств Sony, имеющих логотип “BRAVIA” Sync, или совместимых с функцией “Контроль по HDMI”.
- Настройки функции “Контроль по HDMI” должны быть выполнены как на телевизоре, так и на подключенных к нему устройствах. Для получения информации о настройках подключаемых устройств см. инструкции по эксплуатации соответствующих устройств.
- При подключении устройств Sony, поддерживающих функцию “Контроль по HDMI” (“BRAVIA” Sync), функция “BRAVIA” sync автоматически активируется на устройствах.

## Управление устройствами, поддерживающими технологию “BRAVIA” Sync

Устройства, поддерживающие технологию “BRAVIA” Sync, приводятся в списке новых входных источников (Внешние входы) в Меню Дом. Для управления устройствами с помощью пульта дистанционного управления нажмите кнопку SYNC MENU и выберите нужное устройство из меню “Выбор устр. HDMI”.

## Проигрыватель дисков Blu-ray Disc/DVD-проигрыватель

- Автоматическое включение устройства, поддерживающего технологию “BRAVIA” Sync и переключение входа на это устройство при выборе его из Меню Дом или Sync Menu.
- Автоматическое включение телевизора и выбор соответствующего входа при начале воспроизведения на одном из подключенных устройств.
- Автоматическое выключение подключенных к телевизору устройств при переключении телевизора в режим ожидания с помощью пульта дистанционного управления.

## Аудио-/видеоусилитель

- Автоматическое включение аудио-/видеоусилителя и переключение выхода звука с динамика ТВ на аудиосистему при включении телевизора. Данная функция доступна только в случае, если аудио-/видеоусилитель уже использовался для вывода звука с телевизора.
- Автоматическое переключение выхода звука на аудио-/видеоусилитель при включении аудио-/видеоусилителя вместе с телевизором.
- Автоматическое выключение подключенного к телевизору аудио-/видеоусилителя при переключении телевизора в режим ожидания с помощью пульта дистанционного управления.
- Настройка громкости ( +/–) и отключение звука () подключенного аудио-/видеоусилителя с помощью пульта дистанционного управления телевизора.

####

- При подключении цифровой аудиосистемы, поддерживающей технологию Audio Return Channel (ARC), подключение производится ко входу HDMI IN 1 с помощью кабеля HDMI. При подключении системы, не поддерживающей функцию “Контроль по HDMI” или технологию Audio Return Channel, необходимо наличие дополнительного аудиоподключения с помощью выхода DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

## Видеокамера

- Автоматическое включение телевизора и переключение входа на подключенную видеокамеру, если подключенная видеокамера включена.
- Автоматическое выключение подключенной видеокамеры при переключении телевизора в режим ожидания с помощью пульта дистанционного управления.

Copyright 2010 Sony Corporation