#

# Интерактивное руководство i-Manual

- Печать
- Размер шрифта

- Начальная страница >
- Функции подключенного устройства >
- Устройство HDMI

# Устройство HDMI

Подключение к телевизору устройств HDMI, например проигрывателя дисков Blu-ray Disc или аудио-/видеоусилителя. Данными устройствами можно управлять при помощи пульта дистанционного управления телевизора.

## HDMI -устройства (High-Definition Multimedia Interface – мультимедийный интерфейс высокой четкости)

Кабель HDMI (приобретается дополнительно)
Видеомагнитофон/DVD-проигрыватель
ТВ

## Просмотр изображений с подключенных устройств HDMI

HDMI представляет собой интерфейс несжатого цифрового аудио/видео между телевизором и любым аудио-/видеооборудованием, совместимым с HDMI. Кроме этого, если подключить устройство, совместимое с “Контроль по HDMI”, можно будет управлять им с помощью пульта ДУ телевизора.

1. Включите подключенное к телевизору оборудование.

2. Нажмите кнопку и выберите нужный источник входа.

####

- Используйте сертифицированный HDMI-кабель с логотипом HDMI.
- Если устройство имеет гнезда DVI, подключите его к порту HDMI (с входом AUDIO IN) через переходной интерфейс DVI - HDMI (приобретается дополнительно), и подключите гнезда аудиовыхода устройства ко входу AUDIO IN порта HDMI (с входом AUDIO IN).

## Использование “BRAVIA” Sync с Контролем по HDMI

Благодаря функции “Контроль по HDMI” при использовании HDMI CEC (Consumer Electronics Control) с помощью технологии “BRAVIA” Sync можно устанавливать связь с устройствами, поддерживающими технологию “BRAVIA” Sync. Используйте следующие настройки и советы, чтобы унифицировать управление подключаемыми устройствами.

Нажмите кнопку HOME, затем выберите > Внешние входы > Настройка HDMI > Контроль по HDMI > Вкл..

####

- Функция “Контроль по HDMI” (“BRAVIA” Sync) доступна только при подключении устройств Sony, имеющих логотип “BRAVIA” Sync или совместимых с функцией “Контроль по HDMI”.
- Настройки функции “Контроль по HDMI” должны быть выполнены как на телевизоре, так и на подключенных к нему устройствах. Для получения информации о настройках подключаемых устройств см. инструкции по эксплуатации соответствующих устройств.
- При подключении устройств Sony, поддерживающих функцию “Контроль по HDMI” (“BRAVIA” Sync), функция “BRAVIA” sync автоматически активируется на устройствах.

## Управление устройствами, поддерживающими технологию “BRAVIA” Sync

Устройства, поддерживающие технологию “BRAVIA” Sync, приводятся в списке новых входных источников (Внешние входы) в Меню Дом. Для управления устройствами с помощью пульта дистанционного управления нажмите кнопку SYNC MENU и выберите нужное устройство из меню “Выбор устр. HDMI”.

## Проигрыватель дисков Blu-ray Disc/DVD-проигрыватель

- Автоматическое включение устройства, поддерживающего технологию “BRAVIA” Sync и переключение входа на это устройство при выборе его из Меню Дом или Sync Menu.
- Автоматическое включение телевизора и выбор соответствующего входа при начале воспроизведения на одном из подключенных устройств.
- Автоматическое выключение подключенных к телевизору устройств при переключении телевизора в режим ожидания с помощью пульта дистанционного управления.

## Аудио-/видеоусилитель

- Автоматическое включение аудио-/видеоусилителя и переключение выхода звука с динамика ТВ на аудиосистему при включении телевизора. Данная функция доступна только в случае, если аудио-/видеоусилитель уже использовался для вывода звука с телевизора.
- Автоматическое переключение выхода звука на аудио-/видеоусилитель при включении аудио-/видеоусилителя вместе с телевизором.
- Автоматическое выключение подключенного к телевизору аудио-/видеоусилителя при переключении телевизора в режим ожидания с помощью пульта дистанционного управления.
- Настройка громкости ( +/–) и отключение звука () подключенного аудио-/видеоусилителя с помощью пульта дистанционного управления телевизора.

####

- При подключении цифровой аудиосистемы, поддерживающей технологию Audio Return Channel (ARC), подключение производится ко входу HDMI IN 1 с помощью кабеля HDMI. При подключении системы, не поддерживающей функцию “Контроль по HDMI” или технологию Audio Return Channel, необходимо наличие дополнительного аудиоподключения с помощью выхода DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

## Видеокамера

- Автоматическое включение телевизора и переключение входа на подключенную видеокамеру, если подключенная видеокамера включена.
- Автоматическое выключение подключенной видеокамеры при переключении телевизора в режим ожидания с помощью пульта дистанционного управления.

Copyright 2010 Sony Corporation