#

# i-Manual tiešsaistē

- Drukāt
- Fonta lielums

- Augšējā lapa >
- Daļu apraksts >
- Aizmugure

# Aizmugure

- LAN
- / PC IN
- HDMI IN 1/4
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- (VAR/FIX)
- / COMPONENT IN
- / AV 1/2
- 3D SYNC

1. LAN

   Izveido savienojumu ar esošu tīklu, izmantojot Ethernet kabeli.

2. / PC IN

   Savienojiet ar ferītu saturošu datora vadu un audio vadu.

   ####

   - Ieteicams izmantot ferītu saturošu datora vadu, piemēram „Savienotājs, D-sub 15” (daļas nr. 1-793-504-11, pieejams Sony servisa centros), vai līdzīgu.
3. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) nodrošina nekompresētu, pilnībā digitālu audio/video saskarni starp šo televizoru un jebkuru ar HDMI aprīkotu audio/video aprīkojumu. Turklāt, pievienojot aprīkojumu, kas saderīgs ar „HDMI vadība”, tiks atbalstīta komunikācija ar pievienoto aprīkojumu.

   ####

   - Izmantojiet tikai oriģinālus HDMI kabeļus, uz kuriem ir redzams HDMI logotips.
   - Pievienojot digitālo audio sistēmu, kas saderīga ar Audio Return Channel (ARC) tehnoloģiju, izmantojiet HDMI IN 1. Pretējā gadījumā ir vajadzīgs papildu savienojums ar DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Ja aprīkojumam ir DVI ligzda, savienojiet to ar HDMI IN 4 televizora sānos, izmantojot DVI - HDMI adaptera saskarni (nav iekļauts komplektā), un pievienojiet aprīkojuma audio izejas ligzdas PC/HDMI 4 AUDIO IN, kas atrodas PC IN.
4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Televizora skaņu var klausīties pievienotajā mājas kinozāles sistēmā ar digitālo ievadi.

5. (VAR/FIX)

   Savienojiet ar audio kabeli. Jūs varat klausīties televizora skaņu ar pievienoto Hi-Fi audio aprīkojumu.

6. / COMPONENT IN

   Savienojiet ar komponenta video kabeli video signāliem. Vajadzīgs arī audio savienojums audio signāliem.

7. / AV 1/2

   Savienojums ir izveidots ar SCART kabeli. Kad ir pievienots analogs dekodētājs, televizora uztvērējs dekoderim raida kodētus signālus, kas pirms izvadīšanas tiek dekodēti.

8. 3D SYNC

   Savienojiet ar atsevišķi iegādājamo 3D sinhronizācijas raidītāju.

9. RF ievade, kas savienota ar kabeli vai antenu.

   ####

   - Modeļiem, kas saderīgi ar satelīttelevīziju, ir pieejama arī satelīttelevīzijas ievade.

Copyright 2010 Sony Corporation