#

# Instrukcja obsługi i-Manual online

- Drukuj
- Rozmiar czcionki

- Strona górna >
- Rozwiązywanie problemów >
- Obraz

# Obraz

- Brak informacji z podłączonych urządzeń.
- Zakłócenia lub podwójne obrazy.
- Na ekranie wyświetlane są tylko zakłócenia.
- Zakłócenia obrazu lub dźwięku podczas oglądania programu telewizyjnego.
- Na ekranie widoczne są czarne i/lub jasne punkty.
- Obraz jest zniekształcony.
- Brak koloru.
- Brak koloru w obrazie z urządzeń podłączonych do gniazda COMPONENT IN.

Brak informacji z podłączonych urządzeń.
  - Naciśnij , aby wyświetlić listę wejść, a następnie wybierz żądane wejście.
  - Sprawdź połączenie między urządzeniem i telewizorem.
Zakłócenia lub podwójne obrazy.
  - Sprawdź podłączenie anteny/połączenie kablowe.
  - Sprawdź położenie i ustawienie anteny.
Na ekranie wyświetlane są tylko zakłócenia.
  - Sprawdź, czy antena nie złamała się lub czy nie jest wygięta.
  - Sprawdź, czy nie upłynął okres żywotności anteny (3-5 lat w zwykłych warunkach, 1-2 lata w środowisku nadmorskim).
Zakłócenia obrazu lub dźwięku podczas oglądania programu telewizyjnego.
  - Wyreguluj ustawienie „ARC” (automatyczne strojenie dokładne) w celu uzyskania lepszego odbioru obrazu.
Na ekranie widoczne są czarne i/lub jasne punkty.
  - Ekran składa się z pikseli. Niewielkie czarne i/lub białe punkciki (piksele) na ekranie nie oznaczają defektu odbiornika.
Obraz jest zniekształcony.
  - Wybierz ustawienie „Standardowe” lub „Wył.” w opcji „Motionflow”.
  - Zmień aktualne ustawienie opcji „Tryb filmu” na inne.
Brak koloru.
  - Wybierz ustawienie „Zerowanie” w opcji „Obraz”.
Brak koloru w obrazie z urządzeń podłączonych do gniazd COMPONENT IN.
  - Sprawdź podłączenie gniazd COMPONENT IN oraz czy wtyczki są włożone do końca.
Brak obrazu z podłączonych urządzeń.
  - Włącz podłączone urządzenie.
  - Sprawdź połączenie kablowe.
  - Naciśnij , aby wyświetlić listę wejść, a następnie wybierz żądane wejście.
  - Włóż prawidłowo kartę pamięci lub inne urządzenie pamięci masowej, np. cyfrowy aparat fotograficzny.
  - Sprawdź, czy karta pamięci (na przykład w cyfrowym aparacie fotograficznym) została prawidłowo sformatowana.
  - Działanie nie jest gwarantowane dla wszystkich urządzeń USB. Ponadto działanie różni się w zależności od funkcji urządzenia USB oraz odtwarzanych plików wideo.
W menu Główne menu nie można wybrać podłączonego urządzenia.
  - Sprawdź połączenie kablowe.
  - Wybierz serwery, które mają być wyświetlane w menu Główne menu.
Okulary 3D nie pasują. (na poniższej ilustracji pokazano model TDG-BR100).
  - Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami i ilustracją.
  - Ustaw oba przełączniki w jednym położeniu, aby dopasować okulary. Przymknij lekko zauszniki okularów do środka, aby ustawić przełącznik. ()
  - Wygnij (dopasuj) zauszniki okularów. ()
  - Dopasuj noski okularów do nosa. ()
Wskaźnik LED na okularach 3D miga. (na poniższej ilustracji pokazano model TDG-BR100).
  - Zapoznaj się z poniższymi wyjaśnieniami i ilustracją.
  - Miganie co 3 sekundy: okulary są zasilane.
  - 3 mignięcia: okulary zostały wyłączone. Okulary wyłączają się po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zasilania przez 2 sekundy lub jeśli przez ponad 5 minut nie zostanie wykryty żaden sygnał z nadajnika synchronizacji 3D.
  - 3 mignięcia co 3 sekundy: bateria jest bliska wyczerpania. Wymień baterię.
  - Wskaźnik LED
Nie można włączyć okularów 3D. (na poniższych ilustracjach pokazano model TDG-BR100).
  - Wymień baterie zgodnie z poniższymi instrukcjami i ilustracjami.
  - 1: Otwórz pokrywę baterii przy użyciu monety itp.
  - 2: Naciśnij krawędź baterii i wyjmij ją pod kątem.
  - 3: Włóż baterię (CR2032), umieszczając ją biegunem dodatnim (+) ku górze.
  - 4: Zamknij pokrywę baterii przy użyciu monety itp.
  - 5: Sprawdź, czy pokrywa jest zamknięta.
  - Bateria (CR2032)
    Moneta itp.

  ####

  - Otwierając lub zamykając pokrywę baterii, należy pamiętać o dokładnym włożeniu monety itp. do szczeliny, aby uniknąć jej wyślizgnięcia.
Obraz 3D nie jest wyświetlany./Efekt 3D jest słaby.
  - Sprawdź połączenie nadajnika synchronizacji 3D z wyjściem 3D SYNC OUT (jeśli do działania funkcji jest wymagany nadajnik synchronizacji 3D). Zapoznaj się ze zaleceniami i ilustracją poniżej.
  - - Pamiętaj, aby przed podłączeniem nadajnika synchronizacji 3D wyłączyć telewizor.
  - - Po połączeniu sprawdź, czy na ekranie jest wyświetlane „Menu 3D”, naciskając przycisk OPTIONS na pilocie.
  - TV
    Nadajnik synchronizacji 3D
    3D SYNC OUT

  ####

  Nadajnik synchronizacji 3D jest zintegrowany z niektórymi modelami telewizorów.

  - Naciśnij przycisk 3D na pilocie.
  - Wymień baterię w okularach 3D.
  - Sprawdź, czy okulary 3D są włączone.
  - Ustaw właściwy kąt nadajnika synchronizacji 3D (opcja) przy użyciu pokrętła regulacji kąta lub zmieniając lokalizację jego instalacji.
  - Sprawdź, czy pomiędzy nadjnikiem synchronizacji 3D i okularami 3D nie znajdują się jakieś przeszkody.
  - Jeśli po wyświetleniu ekranu ustawień „Menu 3D” nie są wyświetlane obrazy 3D, należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie odtwarzające materiał 3D.
  - Nadajnik synchronizacji 3D może nie działać, jeżeli jest ustawiony w bezpośrednim świetle słonecznym.
  - To, jak jest widziany efekt 3D przez daną osobę, może zależeć od cech indywidualnych tej osoby.
  - Efekt 3D może być mniej wyraźny, jeśli temperatura otoczenia jest niska.
  - Efekt 3D może być mniej wyraźny, a kolory ekranu zmienione po położeniu się lub pochyleniu głowy.
Podczas oglądania obrazów w formacie 3D po obu stronach ekranu są wyświetlane czarne pasy.
  - Czarne pasy są wyświetlane po obu stronach ekranu, aby było możliwe przetwarzanie sygnałów 3D symulowanego trybu wyświetlania 3D lub podczas regulacji głębi obrazów 3D za pomocą funkcji „Regulacja głębi 3D”.
Obraz 3D jest wybierany automatycznie po wykryciu sygnału 3D.
  - Wybierz ustawienie „Wył.” dla pozycji „Auto 3D”, aby ręcznie włączyć lub wyłączyć obraz 3D. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz kolejno pozycje: > Ekran > Ustawienia 3D.
Po wykryciu sygnału 3D automatycznie wyświetlana jest wiadomość „Wykryto sygnał 3D”.
  - Wybierz ustawienie „Wył.” dla opcji „Powiadomienie o sygnale 3D”. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz kolejno pozycje: > Ekran > Ustawienia 3D.

Copyright 2010 Sony Corporation