#

# Instrukcja obsługi i-Manual online

- Drukuj
- Rozmiar czcionki

- Strona górna >
- Opis części >
- Po prawej

# Po prawej

- CAM (moduł dostępu warunkowego)
- USB
- HDMI IN 2/3
- AV3, AV3
- Słuchawki

1. CAM (moduł dostępu warunkowego)

   Zapewnia dostęp do usług Pay TV. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi modułu CAM.

   ####

   - Nie należy wkładać karty inteligentnej bezpośrednio do gniazda CAM telewizora. Należy umieścić ją w module dostępu warunkowego dostarczonym przez autoryzowanego sprzedawcę.

   ####

   - Funkcja CAM nie jest dostępna we wszystkich krajach. Należy zapytać autoryzowanego sprzedawcę.
2. USB

   Można odtwarzać pliki wideo, muzykę i zdjęcia zapisane na urządzeniu USB.

3. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) to interfejs nieskompresowanego cyfrowego audio i wideo pomiędzy telewizorem i urządzeniami audio-wideo ze złączem HDMI. Ponadto po podłączeniu sprzętu zgodnego z funkcją „Sterowanie przez HDMI” obsługiwana jest komunikacja z podłączonym sprzętem.

   ####

   - Należy stosować wyłącznie przewody autoryzowane HDMI oznaczone logo HDMI.
   - Podłączając cyfrowy system audio zgodny z technologią Audio Return Channel (ARC), należy podłączyć go do wejścia HDMI IN 1 z tyłu telewizora. W przeciwnym razie konieczne będzie dodatkowe połączenie ze złączem DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Jeśli urządzenie jest wyposażone w gniazdo DVI, należy je podłączyć do portu HDMI IN 4 z tyłu telewizora za pomocą łączówki DVI-HDMI (nie jest dostarczana), a gniazdo wyjścia audio urządzenia połączyć z gniazdem PC/HDMI 4 AUDIO IN w porcie PC IN.
4. AV3, AV3

   Podłącz komponentowy kabel wideo. W przypadku podłączania sprzętu monofonicznego należy podłączać go do gniazda AV3 L.

5. Słuchawki

   Można słuchać dźwięku odbiornika TV poprzez słuchawki.

Copyright 2010 Sony Corporation