#

# Instrukcja obsługi i-Manual online

- Drukuj
- Rozmiar czcionki

- Strona górna >
- Funkcje telewizorów „BRAVIA” >
- „BRAVIA” Sync ze sterowaniem przez HDMI

# „BRAVIA” Sync ze sterowaniem przez HDMI

Ułatwia podłączenie do telewizora zgodnego urządzenia HDMI, takiego jak odtwarzacz BD lub wzmacniacz AV. Przy użyciu pilota telewizora można wtedy sterować takim urządzeniem zewnętrznym.

Przy użyciu funkcji „Sterowanie przez HDMI” „BRAVIA” Sync ułatwia komunikację z urządzeniami zgodnymi z „BRAVIA” Sync przy użyciu HDMI CEC (sterowania urządzeniami konsumenckimi przez HDMI). Użyj poniższych ustawień i wskazówek, aby ujednolicić sterowanie podłączonymi urządzeniami.

Naciśnij HOME, a następnie wybierz kolejno: > Wejścia zewnętrzne > Ustawienia HDMI > Sterowanie przez HDMI > Wł..

####

- Funkcja „Sterowanie przez HDMI” („BRAVIA” Sync) jest dostępna jedynie w przypadku podłączenia sprzętu firmy Sony, który jest opatrzony logo „BRAVIA” Sync albo obsługuje funkcję „Sterowanie przez HDMI”.
- Ustawienia funkcji „Sterowanie przez HDMI” należy wprowadzić zarówno od strony odbiornika TV, jak i podłączonego sprzętu. Ustawienia od strony podłączonego sprzętu można znaleźć w instrukcji obsługi danego sprzętu.
- Jeżeli podłączone zostanie urządzenie firmy Sony zgodne z funkcją „Sterowanie przez HDMI” („BRAVIA” Sync), funkcja „BRAVIA” sync zostanie automatycznie włączona w urządzeniu.

## Sterowanie urządzeniami zgodnymi z „BRAVIA” Sync

Urządzenia zgodne z „BRAVIA” Sync są wymieniane jako nowe źródła sygnału wejściowego w pozycji (Wejścia zewnętrzne) w menu Główne menu. Aby sterować nimi przy użyciu pilota, naciśnij SYNC MENU i wybierz urządzenie z listy „Wybór urządzeń HDMI”.

## Odtwarzacz BD/DVD

- Automatycznie włącza urządzenia zgodne z „BRAVIA” Sync i przełącza wejście na dane urządzenie po wybraniu go w menu Główne menu lub Sync Menu.
- Automatycznie włącza odbiornik TV oraz włącza wejścia do podłączonego sprzętu, gdy sprzęt rozpoczyna odtwarzanie.
- Automatycznie wyłącza podłączone urządzenia po przełączeniu odbiornika TV w tryb czuwania.

## Wzmacniacz AV

- Automatycznie włącza podłączony wzmacniacz AV i przełącza wyjście dźwięku z głośników telewizora na system audio po włączeniu telewizora. Funkcja jest dostępna jedynie w przypadku, gdy użyto poprzednio wzmacniacza AV do odtwarzania dźwięku z telewizora.
- Automatycznie przełącza wyjście dźwięku na wzmacniacz AV po jego włączeniu, gdy telewizor jest włączony.
- Automatycznie wyłącza podłączony wzmacniacz AV po przełączeniu odbiornika TV w tryb czuwania.
- Ustawia głośność ( +/–) i wycisza dźwięk () podłączonego wzmacniacza AV przy użyciu pilota telewizora.

####

- Podłączając cyfrowy system audio zgodny z technologią Audio Return Channel (ARC), podłącz go do gniazda HDMI IN 1 kablem HDMI. Jeżeli podłączasz system nieobsługujący funkcji „Sterowanie przez HDMI” lub Audio Return Channel, potrzebne jest dodatkowe połączenie audio za pośrednictwem gniazda DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

## Kamera wideo

- Automatycznie włącza telewizor i przełącza wejście na podłączoną kamerę wideo po jej włączeniu.
- Automatycznie wyłącza podłączoną kamerę wideo po przełączeniu telewizora w tryb czuwania.

Copyright 2010 Sony Corporation