#

# Spletni i-Manual

- Natisni
- Velikost pisave

- Vrh strani >
- Lastnosti »BRAVIA« TV >
- »BRAVIA« Sync z nadzorom za HDMI

# »BRAVIA« Sync z nadzorom za HDMI

Na vaš TV vam pomaga povezati združljivo HDMI opremo, kot je BD predvajalnik ali AV ojačevalnik in zunanjo opremo, ki jo lahko upravljate z daljinskim upravljavcem vašega TV-ja.

S funkcijo »Nadzor za HDMI« »BRAVIA« Sync omogoča komuniciranje z »BRAVIA« Sync-združljivo opremo ob uporabi HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Uporabite naslednje nastavitve in nasvete za pomoč pri združevanju kontrole vaše povezane opreme.

Pritisnite HOME, nato izberite > Zunanji vhodi > Nastavitev HDMI > Nadzor za HDMI > Vključeno.

####

- »Nadzor za HDMI« (»BRAVIA« Sync) je na voljo le za povezano Sony opremo, ki ima »BRAVIA« Sync logo ali pa je skladna z »Nadzor za HDMI«.
- Nastavitve »Nadzor za HDMI« morajo biti nastavljene na TV-ju in na povezani opremi. Za nastavitve na povezani opremi, glejte navodila za uporabo opreme.
- Ko je povezana določena Sony oprema združljiva z »Nadzor za HDMI« (»BRAVIA« Sync), so nastavitve samodejno aktivirane na opremi.

## Upravljanje »BRAVIA« Sync-združljive opreme

»BRAVIA« Sync-združljiva oprema je našteta kot nov vhodni vir pod (Zunanji vhodi) v Domov meni. Za upravljanje opreme z uporabo daljinskega upravljavca pritisnite SYNC MENU in izberite želeno opremo iz »Izbor naprave HDMI«.

## BD/DVD predvajalnik

- Samodejno vključi »BRAVIA« Sync-združljivo opremo in preklopi vhod na to opremo, ko jo izberete iz Domov meni ali Sync Menu.
- Samodejno vključi TV in preklopi vhod na povezano opremo, ko se ta zažene.
- Samodejno izključi povezano opremo, ko preklopite TV v stanje pripravljenosti.

## AV ojačevalec

- Samodejno vključi povezan AV ojačevalec in preklopi izhod zvoka iz TV zvočnikov na avdio sistem, ko prižgete TV. Ta funkcija je na voljo le, če ste predhodno uporabljali AV ojačevalec za oddajanje TV zvoka.
- Samodejno preklopi izhod zvoka na AV ojačevalec z vklopom AV ojačevalca ob vklopu TV-ja.
- Samodejno izključi povezan AV ojačevalec, ko preklopite TV v stanje pripravljenosti.
- Prilagodi glasnost ( +/–) in utiša zvok () povezanega AV ojačevalca preko daljinskega upravljavca TV-ja.

####

- Ob povezavi digitalnega avdio sistema, ki je združljiv s tehnologijo Audio Return Channel (ARC), ga povežite s HDMI IN 1 s kablom HDMI. Če povezujete sistem, ki ni združljiv z »Nadzor za HDMI« ali Audio Return Channel, je potrebna dodatna avdio povezava preko DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

## Videokamera

- Samodejno vključi TV in preklopi vhod na povezano videokamero, ko je povezana videokamera vključena.
- Samodejno izključi povezano videokamero, ko preklopite TV v stanje pripravljenosti.

Copyright 2010 Sony Corporation