#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Característiques del televisor “BRAVIA” >
- Sensor de presència

# Sensor de presència

Desactiva la imatge automàticament quan el sensor no detecta espectadors durant un període de temps predeterminat i, a continuació, ajusta el televisor en espera.

“Sensor de presència” és una funció de control de l’audiència. Si el sensor detecta que no hi ha espectadors davant del televisor durant un determinat període de temps, desactiva la imatge automàticament i només en deixa activat el so. A més, si no es detecta ningú després de 30 minuts en mode d’imatge desactivada, el televisor passarà al mode standby.

Premeu HOME i, a continuació, seleccioneu > Ajustaments del sistema > Eco > Sensor de presència > l’opció desitjada.

## Distància de detecció del sensor de presència

Vista lateral
Sensor de presència
Vista aèria

####

- La distància de detecció del sensor que es mostra a la figura està basada en condicions normals d’habitabilitat.
- És possible que el sensor no detecti que hi ha una persona davant el televisor si no es mou.
- És possible que el sensor no funcioni quan la temperatura ambiental canviï a causa de l’aire condicionat, etc.
- El sensor és sensible als moviments d’un costat a l’altre i de dalt a baix. És possible que hi hagi menys sensibilitat amb els moviments cap endavant o cap enrere.
- La distància de detecció del sensor pot variar en funció de la ubicació del televisor, de la temperatura de l’habitació i de les condicions d’il·luminació.

Copyright 2010 Sony Corporation