#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Tõrkeotsing >
- Pilt

# Pilt

- Ühendatud seadmete teavet pole.
- Ilmuvad varjud või topeltkujutised.
- Ekraanile ilmub ainult müra.
- Telekanali vaatamisel esineb pildi- või helimüra.
- Ekraanile ilmuvad väikesed mustad punktid ja/või heledad punktid.
- Pildid on moonutatud.
- Pildivärve pole.
- Pildivärvid puuduvad seadmetest, mis on ühendatud COMPONENT IN pistikutesse.

Ühendatud seadmete teavet pole.
  - Vajutage sisendite loendi kuvamiseks, seejärel valige soovitud sisend.
  - Kontrollige ühendust seadme ja teleri vahel.
Ilmuvad varjud või topeltkujutised.
  - Kontrollige (õhu-) antenni/kaabli ühendust.
  - Kontrollige (õhu-) antenni ühendust ja suunda.
Ekraanile ilmub ainult müra.
  - Kontrollige, kas (õhu-) antenn on katki või paindunud.
  - Kontrollige, kas (õhu-) antenn on jõudnud oma tööaja lõpule (kolm kuni viis aastat tavakasutuse puhul, üks kuni kaks aastat mereäärses asukohas).
Telekanali vaatamisel esineb pildi- või helimüra.
  - Reguleerige funktsiooni „Peenhäälestus” (automaatne peenhäälestus) parema pildivastuvõtu saamiseks.
Ekraanile ilmuvad väikesed mustad punktid ja/või heledad punktid.
  - Ekraan koosneb pikslitest. Väikesed mustad punktid ja/või heledad punktid (pikslid) ekraanil ei näita väärtalitlust.
Pildid on moonutatud.
  - Valige suvandis „Motionflow” väärtuseks „Standardne” või „Väljas”.
  - Muutke praegust suvandi „Filmirežiim” seadistust või muid seadeid.
Pildivärve pole.
  - Valige „Lähtesta” suvandis „Pilt”.
Pildivärvid puuduvad seadmetest, mis on ühendatud COMPONENT IN pistikutesse.
  - Kontrollige COMPONENT IN pistikute ühendust ja kontrollige, kas pistikud on korralikult ühendatud.
Ühendatud seadmest ei tule pilti.
  - Lülitage ühendatud seade sisse.
  - Kontrollige kaabliühendust.
  - Vajutage sisendite loendi kuvamiseks, seejärel valige soovitud sisend.
  - Sisestage nõuetekohaselt mälukaart või ühendage muu salvestusseade, näiteks digitaalfotoaparaat.
  - Veenduge, et mälukaart (seadmetes nagu digitaalfotoaparaat) on õigesti vormindatud.
  - Toiming pole kõigi USB-seadmete puhul tagatud. Samuti võivad toimingud erineda sõltuvalt USB-seadme funktsioonidest või esitatavatest videofailidest.
Te ei saa ühendatud seadet Kodu menüü loendist valida.
  - Kontrollige kaabliühendust.
  - Seadistage serverid valikus Kodu menüü kuvamiseks.

Copyright 2010 Sony Corporation