#

# i-Manual en línea

- Imprimir
- Tamaño de fuente

- Página inicial >
- Funciones del TV “BRAVIA” >
- “BRAVIA” Sync con Control por HDMI

# “BRAVIA” Sync con Control por HDMI

Ayuda a conectar equipos compatibles con HDMI, como un reproductor de BD o un amplificador de AV al televisor y permite controlar los equipos externos con el mando a distancia del televisor.

Mediante la función “Control por HDMI”, “BRAVIA” Sync ayuda a comunicarse con equipos compatibles con “BRAVIA” Sync mediante el uso de HDMI CEC (control de electrónica de consumo). Utilice los siguientes ajustes y sugerencias para ayudar a unificar el control del equipo conectado.

Pulse HOME y, a continuación, seleccione > Entradas externas > Configuración HDMI > Control por HDMI > Sí.

####

- “Control por HDMI” (“BRAVIA” Sync) solamente está disponible con equipos de Sony conectados que lleven el logotipo de “BRAVIA” Sync o que sean compatibles con “Control por HDMI”.
- Los ajustes de “Control por HDMI” deben establecerse en el televisor y en el equipo conectado. Para obtener información acerca de los equipos conectados, consulte sus manuales de instrucciones.
- Cuando se conecta un equipo Sony específico compatible con “Control por HDMI” (“BRAVIA” Sync), “BRAVIA” sync se activa automáticamente en el equipo.

## Control de equipos compatibles con “BRAVIA” Sync

Los equipos compatibles con “BRAVIA” Sync se enumeran como fuentes de entrada nuevas en (Entradas externas) en el Menú de inicio. Para controlar el equipo mediante el mando a distancia, pulse SYNC MENU y seleccione el equipo deseado en “Selección Disp. HDMI”.

## Reproductor de BD/DVD

- Enciende automáticamente el equipo compatible con “BRAVIA” Sync y cambia la entrada a este equipo cuando lo selecciona en el Menú de inicio o el Sync Menu.
- Enciende automáticamente el televisor y cambia la entrada al equipo conectado cuando dicho equipo comienza a reproducir.
- El equipo conectado se apaga automáticamente al ajustar el televisor en modo de espera.

## Amplificador de AV

- El amplificador de AV conectado se enciende automáticamente y cambia la salida de sonido del altavoz del televisor al sistema de audio al encender el televisor. Esta función solo estará disponible si se ha utilizado previamente el amplificador de AV para emitir sonido del televisor.
- Cambia automáticamente la salida del sonido al amplificador de AV encendiendo este al encender el televisor.
- El amplificador de AV conectado se apaga automáticamente al ajustar el televisor en modo de espera.
- Ajusta el volumen ( +/–) y silencia el sonido () del amplificador de AV conectado mediante el mando a distancia del televisor.

####

- Para conectar un sistema de audio digital compatible con la tecnología Audio Return Channel (ARC), realice la conexión a la toma HDMI IN 1 mediante un cable HDMI. Si desea conectar un sistema incompatible con “Control por HDMI” o Audio Return Channel, es necesario establecer una conexión de audio adicional a través de la toma DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

## Videocámara

- Enciende el televisor automáticamente y cambia la entrada a la videocámara conectada al encenderla.
- Apaga la videocámara conectada automáticamente al ajustar el televisor en modo de espera.

Copyright 2010 Sony Corporation