#

# i-Manual online

- Afdrukken
- Formaat lettertype

- Startpagina >
- Beschrijving van de onderdelen >
- Rechts

# Rechts

- CAM (Conditional Access Module)
- USB
- HDMI IN 2/3
- AV3, AV3
- Hoofdtelefoon

1. CAM (Conditional Access Module)

   Biedt u toegang tot betaaltelevisieservices. Voor meer details raadpleegt u de gebruikershandleiding die bij uw CAM werd geleverd.

   ####

   - Plaats de smartcard niet rechtstreeks in de TV CAM-sleuf. U moet deze plaatsen in de CAM (Conditional Access Module) die u heeft gekregen van uw Sony-verdeler.

   ####

   - CAM wordt niet in alle landen/gebieden ondersteund. Doe navraag bij uw verdeler.
2. USB

   Hiermee kunt u genieten van foto-, muziek- en videobestanden die opgeslagen zijn op een USB-apparaat.

3. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is een niet-gecomprimeerde volledig digitale audio/video-interface tussen deze tv en eventuele audio/video-apparatuur uitgerust met HDMI. Wanneer u een apparaat aansluit dat compatibel is met "Controle voor HDMI", wordt communicatie met het aangesloten apparaat ondersteund.

   ####

   - Gebruik alleen een geautoriseerde HDMI-kabel met het HDMI-logo.
   - Wanneer u een digitaal audiosysteem dat compatibel is met Audio Return Channel-technologie (ARC) aansluit, gebruikt u hiervoor HDMI IN 1 aan de achterkant van de tv. Als dit niet het geval is, is een bijkomende verbinding via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) vereist.
   - Als de apparatuur over een DVI-aansluiting beschikt, sluit u deze aan op HDMI IN 4 aan de achterkant van de tv via een DVI-HDMI-adapterinterface (niet bijgeleverd), en sluit u de audio-uitgangen van de apparatuur aan op PC/HDMI 4 AUDIO IN die u kunt vinden bij PC IN.
4. AV3, AV3

   Voor het aansluiten van een composietvideokabel. Sluit monoapparatuur aan op de AV3 L-aansluiting.

5. Hoofdtelefoon

   U kunt luisteren naar het geluid van de tv via de hoofdtelefoon.

Copyright 2010 Sony Corporation