#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Reproducció d'un disc >
- Discs o fitxers que es poden reproduir

# Discs o fitxers que es poden reproduir

Mostra els tipus de discs que es poden reproduir. Podeu reproduir diferents tipus de discs inserits a la ranura per a discs.

## Discs que es poden reproduir

- BD
- - BD-ROM
- - BD-R: versions 1.1, 1.2 i 1.3, inclosos els BD-R de tipus pigment orgànic (tipus LTH)
- - BD-RE: versió 2.1
- DVD
- - DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
- CD
- - CD-DA (CD de música)/CD-ROM/CD-R/CD-RW/Super Audio CD

####

- Atès que les especificacions dels discs BD són noves i estan en procés de desenvolupament, és possible que alguns discs no es puguin reproduir en funció del tipus i de la versió. La sortida d’àudio variarà en funció de la font, la presa de sortida connectada i la configuració d’àudio seleccionada.
- Els discos BD-R gravats en un ordinador no es podran reproduir si els postscripts es poden gravar.
- El CD o DVD no es podrà reproduir si no s’ha finalitzat correctament. Per obtenir més informació, consulteu el manual d’instruccions subministrat amb el dispositiu de gravació.

## Discos que no es poden reproduir

- Discos BD amb cartutx
- Discos DVD-RAM
- Discos HD DVD
- Discos DivX
- Discos d’Àudio DVD
- Discos PHOTO CD
- Part de les dades dels discos CD-Extra
- Discos VCD/Super VCD
- La cara que conté el material d’àudio en els discos DualDisc
- Discos BD-ROM/DVD VIDEO amb un codi de regió diferent.

## Codi de regió (només BD-ROM/DVD VIDEO)

El televisor té un codi de regió situat a la part posterior de la unitat i només reproduirà discs BD/DVD etiquetats amb codis de regió idèntics o codis multiregió, tal com es mostra a continuació.

## Tipus de fitxers que es poden reproduir

- Vídeo
- - Vídeo o PS en format MPEG-1* (fitxers amb l’extensió “.mpg” o “.mpeg”)
- - Vídeo o PS en format MPEG-2, TS* (fitxers amb l’extensió “.m2ts” o “.mts”)
- - MPEG-4/AVC* (fitxers amb l’extensió “.mkv”, “.mp4”, “.m4v”, “.m2ts” o “.mts”)
- - WMV9* (fitxers amb l’extensió “.wmv” o “.asf”)
- - AVCHD (Reprodueix fitxers de format AVCHD que estan gravats en una videocàmera digital, etc.)

* El televisor no reproduirà fitxers codificats, com els DRM.

- Música
- - MP3 (Capa d’àudio en format MPEG-1 III) (fitxers amb l’extensió “.mp3”)
- - AAC* (fitxers amb l’extensió “.m4a”)
- - WMA9 estàndard* (fitxers amb l’extensió “.wma”)
- - LPCM (fitxers amb l’extensió “.wav”)
- Fotografia
- - JPEG (fitxers amb l’extensió “.jpg” o “.jpeg”)

* El televisor no reproduirà fitxers codificats, com els de compressió sense pèrdua.

####

- És possible que alguns fitxers no es puguin reproduir en funció del format, la codificació o les condicions de la gravació.
- El televisor pot reconèixer els següents fitxers o carpetes en discs BD, DVD i CD:
- - carpetes fins al 5è arbre (inclòs)
- - fins a 500 fitxers en un arbre únic
- És possible que el televisor no pugui reproduir un fitxer de vídeo d’una velocitat de bits elevada en un DATA CD sense problemes. Es recomana l’ús d’un DATA DVD.

Copyright 2010 Sony Corporation