#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Solució de problemes >
- Disc

# Disc

- No emet cap so o aquest no s’emet correctament quan s’utilitza un sistema Home Theatre.
- El disc no es reprodueix.
- No funciona cap botó del reproductor.
- L’Àudio d’alta definició (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD Master Audio) no s’emet en format de transferència de bits.

No emet cap so o aquest no s’emet correctament quan s’utilitza un sistema Home Theatre.
  - Canvieu el selector d’entrada de l’amplificador d’AV (receptor) si voleu que els senyals d’àudio del televisor s’emetin des de l’amplificador d’AV (receptor).
  - Si el senyal d’àudio no s’emet com un so multicanal, comproveu “Altaveu” i “Sortida òptica” en els ajustaments de “So”. Heu de seleccionar “Sistema d’àudio” per a “Altaveu” i “Auto.” per a “Sortida òptica” si voleu que s’emeti so multicanal.
El disc no es reprodueix.
  - El disc està brut o torçat.
  - El disc s’ha inserit en el sentit equivocat. Inseriu el disc amb la cara de reproducció orientada cap enrere.
  - El disc té un format que el televisor no pot reproduir.
  - El televisor no pot reproduir un disc gravat que no s’ha finalitzat correctament.
  - El codi de regió del disc BV o DVD no coincideix amb el del televisor.
  - Si apareix un missatge que indica que no queda prou espai per a l’emmagatzematge local, esborreu les dades de la memòria local o del dispositiu USB.

####

- Per esborrar les dades de la memòria interna o d’un dispositiu USB, seleccioneu “Esborreu dades de BD” des de la categoria “Vídeo” de “XMB” i, a continuació, seleccioneu “Esborra”. Si el dispositiu USB s’utilitza per a l’emmagatzematge local, s’esborraran totes les dades emmagatzemades a les carpetes Bud-a i Bud-b.

No funciona cap botó del reproductor.
  - Desconnecteu el cable d’alimentació de ca i, a continuació, torneu-lo a connectar.
L’Àudio d’alta definició (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD Master Audio) no s’emet en format de transferència de bits.
  - Aquest model de televisor no admet la sortida de transferència de bits per a un so d’alta definició.
Apareixerà el missatge “Està disponible una nova versió de programari per al reproductor de Blu-ray Disc incorporat. Actualitzeu la versió mitjançant l’opció d’Actualització per xarxa en les opcions del reprod. de discs Blu-ray.”.
  - Seleccioneu “Actualització de xarxa” de “Reproductor de Blu-ray Disc” si voleu actualitzar el programari a través de la xarxa.
No és possible extreure el disc, fins i tot després de prémer .
  - Proveu el següent:
  - - Canvieu la visualització al mode de televisió. (Veure un programa de televisió).
  - - Premeu mentre manteniu premut al televisor.
  - - Una vegada s’hagi expulsat el disc, apagueu el televisor i desconnecteu el cable d’alimentació de ca.
  - - Torneu a connectar el cable d’alimentació de ca i torneu a encendre el televisor.
La reproducció no s’inicia des del mateix punt de represa en què es va aturar per última vegada.
  - En funció del tipus de disc, és possible eliminar el punt de represa de la memòria quan el disc s’expulsi.
“E2000” apareix a la pantalla.
  - Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor de Sony més proper o amb el centre de servei tècnic autoritzat de Sony de la vostra localitat i indiqueu-hi el codi d’error.

Copyright 2010 Sony Corporation