#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Descripció de les parts >
- Dreta

# Dreta

- CAM (Mòdul d’accés condicional)
- USB
- HDMI IN 2/3
- AV3, AV3
- Auriculars

1. CAM (Mòdul d’accés condicional)

   Permet accedir a serveis de televisió de pagament. Per obtenir més informació, consulteu el manual d’instruccions del CAM.

   ####

   - No inseriu la targeta intel ligent directament a la ranura CAM del televisor. Col·loqueu-la en el mòdul d’accés condicional proporcionat pel distribuïdor autoritzat.

   ####

   - El CAM no és compatible en alguns països i regions. Poseu-vos en contacte amb un distribuïdor autoritzat.
2. USB

   Podeu reproduir fitxers de fotografia, música i vídeo emmagatzemats en un dispositiu USB.

3. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) proporciona una interfície d’àudio/vídeo completament digital no comprimida entre el televisor i qualsevol equip d’àudio o vídeo equipat amb HDMI. A més, si connecteu un equip compatible amb la funció “Control per HDMI”, serà possible establir comunicació amb l’equip connectat.

   ####

   - Utilitzeu només un cable HDMI autoritzat que porti el logotip de HDMI.
   - Si voleu connectar un sistema d’àudio digital compatible amb la tecnologia ARC (Audio Return Channel), utilitzeu la presa HDMI IN 1 situada a la part posterior del televisor. En cas contrari, s’haurà de fer una connexió addicional amb DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Si l’equip disposa d’un connector DVI, connecteu-lo a la presa HDMI IN 1 situada a la part posterior del televisor a través d’una interfície d’adaptador de DVI - HDMI (no subministrada) i connecteu els connectors de sortida d’àudio de l’equip a la presa PC/HDMI 1 AUDIO IN situada a la presa PC IN.
4. AV3, AV3

   Connecteu-lo amb cable de vídeo compost. Per connectar els equips monofònics, utilitzeu la presa AV3 L.

5. Auriculars

   Podeu escoltar el so del televisor a través dels auriculars.

Copyright 2010 Sony Corporation