#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Descripció de les parts >
- Posterior

# Posterior

- LAN
- / PC IN
- HDMI IN 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- (VAR/FIX)
- / COMPONENT IN
- / AV 1/2
- Ranura per a discs
- Ranura EXT

1. LAN

   Es connecta una xarxa existent mitjançant un cable Ethernet.

2. / PC IN

   Establiu la connexió amb un cable de PC amb ferrites i un cable d’àudio.

   ####

   - Es recomana utilitzar un cable de PC amb ferrites com el “Conector D-sub de 15 pius” (ref. 1-793-504-11, disponible als centres de servei tècnic de Sony) o similar.
3. HDMI IN 1

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) proporciona una interfície d’àudio/vídeo completament digital no comprimida entre el televisor i qualsevol equip d’àudio o vídeo equipat amb HDMI. A més, si connecteu un equip compatible amb la funció “Control per HDMI”, serà possible establir comunicació amb l’equip connectat.

   ####

   - Utilitzeu només un cable HDMI autoritzat que porti el logotip de HDMI.
   - Si voleu connectar un sistema d’àudio digital compatible amb la tecnologia ARC (Audio Return Channel), utilitzeu l’entrada HDMI IN 1. En cas contrari, s’haurà de fer una connexió addicional amb DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Si l’equip disposa d’un connector DVI, connecteu-lo a la presa HDMI IN 1 a través d’una interfície d’adaptador de DVI - HDMI (no subministrada) i connecteu els connectors de sortida d’àudio de l’equip a la presa PC/HDMI 1 AUDIO IN situada a la presa PC IN.
4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Podeu escoltar el so del televisor des del sistema Home Theatre connectat amb entrada digital.

5. (VAR/FIX)

   Establiu la connexió amb un cable d’àudio. Podeu escoltar el so del televisor des d’un equip d’àudio Hi-Fi connectat.

6. / COMPONENT IN

   Permet connectar un cable de vídeo component per als senyals de vídeo. També cal una connexió d’àudio per a les senyals d’àudio.

7. / AV 1/2

   Connecteu-ho amb un cable SCART. En connectar un descodificador analògic, el sintonitzador del televisor emet senyals codificats al descodificador i aquest descodifica els senyals abans d’emetre’ls.

8. L’entrada de RF que es connecta a l’antena o cable.

9. Ranura per a discs

   Inseriu un disc a la ranura per reproduir el seu contingut.

10. Ranura EXT

    Podeu emmagatzemar i reproduir dades de BD descarregades al dispositiu USB connectat.

    ####

    - És possible que alguns dispositius USB no funcionin amb el televisor.

Copyright 2010 Sony Corporation