#

# Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο i-Manual

- Εκτύπωση
- Μέγεθος γραμματοσειράς

- Επάνω τμήμα σελίδας >
- Αναπαραγωγή δίσκου >
- Δίσκοι/αρχεία με δυνατότητα αναπ/γής

# Δίσκοι/αρχεία με δυνατότητα αναπ/γής

Εμφανίζει τύπους δίσκων με δυνατότητα αναπαραγωγής. Μπορείτε να αναπαραγάγετε διαφορετικούς τύπους δίσκων που εισάγονται στην υποδοχή δίσκου.

## Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής

- BD
- - BD-ROM
- - BD-R: Έκδ. 1.1, 1.2, 1.3 συμπεριλαμβανομένων δίσκων BD-R τύπου οργανικής βαφικής ύλης (τύπος LTH)
- - BD-RE: Έκδ. 2.1
- DVD
- - DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
- CD
- - CD-DA (CD μουσικής)/CD-ROM/CD-R/CD-RW/Super Audio CD

####

- Καθώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δίσκων BD είναι νέα και εξελίσσονται, ορισμένοι δίσκοι ενδέχεται να μην είναι δυνατό να αναπαραχθούν, ανάλογα με τον τύπο και την έκδοσή τους. Η έξοδος ήχου θα διαφέρει ανάλογα με την πηγή, τη συνδεδεμένη υποδοχή (βύσμα) εξόδου και τις επιλεγμένες ρυθμίσεις ήχου.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων BD-R που έχουν εγγραφεί σε υπολογιστή, αν τα postscript έχουν δυνατότητα εγγραφής.
- Ένας δίσκος CD ή DVD δεν θα αναπαραχθεί αν δεν έχει οριστικοποιηθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με τη συσκευή εγγραφής.

## Δίσκοι που δεν μπορούν να αναπαραχθούν

- Δίσκοι BD με κασέτα
- DVD-RAM
- HD DVD
- Δίσκοι DivX
- Δίσκοι DVD Audio
- PHOTO CD
- Τμήματα δεδομένων CD-Extra
- VCD/Super VCD
- Πλευρά ηχητικού υλικού σε δίσκους DualDisc
- BD-ROM/DVD VIDEO με διαφορετικό κωδικό περιοχής.

## Κωδικός περιοχής (BD-ROM/DVD VIDEO μόνο)

Στο πίσω μέρος της τηλεόρασης βρίσκεται ένας κωδικός περιοχής και είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο δίσκων BD/DVD με πανομοιότυπους κωδικούς περιοχής ή κωδικούς πολλών περιοχών, όπως φαίνεται παρακάτω.

## Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής

- Βίντεο
- - MPEG-1 Video/PS* (αρχεία με επέκταση ".mpg" ή ".mpeg")
- - MPEG-2 Video/PS, TS* (αρχεία με επέκταση ".m2ts" ή ".mts")
- - MPEG4/AVC* (αρχεία με επέκταση ".mkv", ".mp4", ".m4v", ".m2ts" ή ".mts")
- - WMV9* (αρχεία με επέκταση ".wmv" ή ".asf")
- - AVCHD (Αναπαράγει αρχεία μορφής AVCHD που έχουν εγγραφεί σε ψηφιακή βιντεοκάμερα κλπ.)

* Η τηλεόραση δεν θα αναπαραγάγει κωδικοποιημένα αρχεία, όπως π.χ. αρχεία DRM.

- Μουσική
- - MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) (αρχεία με επέκταση ".mp3")
- - AAC* (αρχεία με επέκταση ".m4a")
- - WMA9 Standard* (αρχεία με επέκταση ".wma")
- - LPCM (αρχεία με επέκταση ".wav")
- Φωτογραφία
- - JPEG (αρχεία με επέκταση ".jpg" ή ".jpeg")

* Η τηλεόραση δεν θα αναπαραγάγει κωδικοποιημένα αρχεία, όπως π.χ. αρχεία συμπίεσης χωρίς απώλεια.

####

- Ενδέχεται να είναι αδύνατη η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων, ανάλογα με τη μορφή, την κωδικοποίηση ή τις συνθήκες εγγραφής.
- Η τηλεόραση μπορεί να αναγνωρίσει τα παρακάτω αρχεία ή φακέλους σε δίσκους BD, DVD, CD:
- - φακέλους έως (και συμπεριλαμβανομένου) του πέμπτου δέντρου
- - έως 500 αρχεία σε ένα μόνο δέντρο
- Η τηλεόραση ενδέχεται να μην αναπαραγάγει ομαλά ένα αρχείο βίντεο υψηλού ρυθμού μετάδοσης bit σε έναν δίσκο DATA CD. Συνιστάται δίσκος DATA DVD.

Copyright 2010 Sony Corporation