#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Vianmääritys >
- Levy

# Levy

- Ääni ei kuulu tai se ei kuulu oikein käytettäessä kotiteatterijärjestelmää.
- Levyä ei voi toistaa.
- Soitin ei reagoi näppäinpainalluksiin.
- HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio ja DTS-HD Master Audio) -ääntä ei voi toistaa bittivirtamuodossa.

Ääni ei kuulu tai se ei kuulu oikein käytettäessä kotiteatterijärjestelmää.
  - Aseta AV-vahvistimen (vastaanottimen) tulokanavan valinta siten, että television äänisignaalit toistuvat AV-vahvistimen (vastaanottimen) kautta.
  - Jos äänisignaali ei toistu monikanavaisena, tarkista ”Ääni”-asetusten kohdat ”Kaiutin” ja ”Optinen lähtö”. Ääni toistuu monikanavaisena vain, jos ”Kaiutin”-asetus on ”Äänijärjestelmä” ja ”Optinen lähtö” -asetus on ”Autom.”.
Levyä ei voi toistaa.
  - Levy on likainen tai vääntynyt.
  - Levy on laitettu paikalleen väärin päin. Aseta levy paikalleen siten, että toistopuoli on taaksepäin.
  - Levy on muodossa, jota televisio ei voi toistaa.
  - Televisio ei voi toistaa levyä, jota ei ole viimeistelty oikein.
  - BD- tai DVD-levyn aluekoodi ei vastaa television aluekoodia.
  - Jos näkyviin tulee ilmoitus, että tallennustila ei riitä, poista tietoja paikallisesta muistista tai USB-laitteesta.

####

- Jos haluat poistaa tietoja sisäisestä muistista tai USB-laitteesta, valitse ”XMB”-valikon ”Video”-kohdasta ”Pyyhi BD-tiedot” ja valitse sitten ”Poista”. Jos paikalliseen tallentamiseen on käytetty USB-muistia, kaikki buda- ja budb-kansioon tallennetut tiedot poistetaan.

Soitin ei reagoi näppäinpainalluksiin.
  - Irrota virtajohto ja kytke se uudelleen.
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio ja DTS-HD Master Audio) -ääntä ei voi toistaa bittivirtamuodossa.
  - Tämä televisio ei tue HD Audio -äänen bittivirtatoistoa.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Päivitetty ohjelmisto sisäiselle Blu-ray Disc -soittimelle on saatavana. Päivitä ohjelmisto Blu-ray Disc -soittimen asetuksissa olevalla Verkkopäivityksellä.”.
  - Päivitä ohjelmisto verkon kautta valitsemalla ”Blu-ray Disc -soitin” -valikosta ”Verkkopäivitys”.
Levyä ei voi poistaa laitteesta edes painamalla .
  - Kokeile seuraavia toimia:
  - - Vaihda näyttö televisiotilaan. (Katso jotakin televisio-ohjelmaa.)
  - - Paina samalla, kun painat television -painiketta.
  - - Kun levy on tullut ulos laitteesta, sammuta televisio ja irrota virtajohto.
  - - Kytke virtajohto ja kytke televisioon virta.
Toisto ei ala kohdasta, johon toisto on viimeksi lopetettu.
  - Joitakin levytyyppejä käyttäessä lopetuskohta poistetaan laitteen muistista, kun levy poistetaan laitteesta.
Ruudussa näkyy ”E2000”.
  - Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja ilmoita virhekoodi.

Copyright 2010 Sony Corporation