#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Vianmääritys >
- Kuva

# Kuva

- Kytketystä laitteesta ei tule signaalia.
- Kuva näkyy haamukuvana tai kaksinkertaisena.
- Ruudussa näkyy vain kohinaa.
- Kuva- tai äänihäiriöitä televisiokanavaa katseltaessa.
- Kuvassa näkyy pieniä mustia ja/tai kirkkaita pisteitä.
- Kuvat vääristyvät.
- Kuva ei näy väreissä.
- COMPONENT IN -liitäntöihin kytkettyjen laitteiden kuvissa ei ole värejä.

Kytketystä laitteesta ei tule signaalia.
  - Tuo tuloliitäntäluettelo näkyviin painamalla ja valitse sitten haluamasi tuloliitäntä.
  - Tarkista laitteen ja television välinen kytkentä.
Kuva näkyy haamukuvana tai kaksinkertaisena.
  - Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
  - Tarkista antennin sijainti ja suunta.
Ruudussa näkyy vain kohinaa.
  - Tarkista, onko antenni vioittunut tai taipunut.
  - Tarkista, onko antenni käyttöikänsä lopussa (kolmesta viiteen vuotta normaalikäytössä ja vuodesta kahteen merenrannalla).
Kuva- tai äänihäiriöitä televisiokanavaa katseltaessa.
  - Paranna kuvan vastaanottoa ”AFT” (automaattinen hienoviritys) -toiminnolla.
Kuvassa näkyy pieniä mustia ja/tai kirkkaita pisteitä.
  - Kuva koostuu kuvapisteistä. Kuvassa näkyvät pienet mustat pisteet ja/tai kirkkaat pisteet (kuvapisteet) eivät ole merkki viasta.
Kuvat vääristyvät.
  - Muuta ”Elokuvatila”-asetus joksikin muuksi.
Kuva ei näy väreissä.
  - Valitse ”Kuva”-asetukseksi ”Palautus”.
COMPONENT IN -liitäntöihin kytkettyjen laitteiden kuvissa ei ole värejä.
  - Tarkista, että liittimet on kytketty COMPONENT IN -liitäntöihin kunnolla.
Kytketyn laitteen kuva ei näy.
  - Kytke virta kytkettyyn laitteeseen.
  - Tarkista kaapelikytkentä.
  - Tuo tuloliitäntäluettelo näkyviin painamalla ja valitse sitten haluamasi tuloliitäntä.
  - Aseta muistikortti tai muu tallennusväline oikein (muu tallennusväline voi olla esimerkiksi digitaalikamera).
  - Varmista, että muistikortti (esim. digitaalikamerassa) on alustettu oikein.
  - Toimivuutta ei taata kaikkien USB-laitteiden kanssa. Toiminnot voivat myös vaihdella USB-laitteen tai toistettavien videoiden ominaisuuksien mukaan.
Kytkettyjä laitteita ei voi valita Home-valikosta.
  - Tarkista kaapelikytkentä.
  - Määritä palvelimet, jotka näkyvät Home-valikossa.

Copyright 2010 Sony Corporation