#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Toiminnot kytkettyjen laitteiden kanssa >
- PC-tietokone

# PC-tietokone

Voit nauttia tietokoneessasi olevasta musiikista, valokuvista ja muusta sisällöstä, kun kytket tietokoneen televisioon kaapeleilla.

D-sub 15 -kaapeli (ei mukana)
Audiokaapeli (ei mukana)
PC
TV

####

- On suositeltavaa käyttää häiriösuojattua D-sub 15 -PC-liitäntäkaapelia (osanro 1-793-504-11, saatavilla Sonyn huoltokeskuksista) tai muuta vastaavaa kaapelia.
- HDMI-yhteensopivan tietokoneen voi kytkeä HDMI-kaapelilla.

## PC-tulosignaalin tekniset tiedot

- VGA
- - Vaakasuunta (kuvapistettä)/pystysuunta (viivaa): 640/480
- - Vaakataajuus (kHz)/pystytaajuus (Hz): 31,5/60
- - Standardi: VGA
- SVGA
- - Vaakasuunta (kuvapistettä)/pystysuunta (viivaa): 800/600
- - Vaakataajuus (kHz)/pystytaajuus (Hz): 37,9/60
- - Standardi: VESA Guidelines
- XGA
- - Vaakasuunta (kuvapistettä)/pystysuunta (viivaa): 1 024/768
- - Vaakataajuus (kHz)/pystytaajuus (Hz): 48,4/60
- - Standardi: VESA Guidelines
- WXGA
- - Vaakasuunta (kuvapistettä)/pystysuunta (viivaa): 1 280/768, 1 280/768, 1 360/768
- - Vaakataajuus (kHz)/pystytaajuus (Hz): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Standardi: VESA
- SXGA (vain teräväpiirtomalli)
- - Vaakasuunta (kuvapistettä)/pystysuunta (viivaa): 1 280/1 024
- - Vaakataajuus (kHz)/pystytaajuus (Hz): 64,0/60
- - Standardi: VESA
- HDTV* (vain teräväpiirtomalli)
- - Vaakasuunta (kuvapistettä)/pystysuunta (viivaa): 1 920/1 080
- - Vaakataajuus (kHz)/pystytaajuus (Hz): 67,5/60
- - Standardi: EIA*

####

- Television PC-tulo ei tue tahdistusta (vihreä) eikä komposiittitahdistusta.
- Television PC-tulo ei tue lomitettuja signaaleja.
- Jotta kuvanlaatu olisi mahdollisimman hyvä, on suositeltavaa käyttää taulukossa mainittuja signaaleja 60 Hz:n pystytaajuudella (lihavoitu).

* Kun HDMI-tulossa käytetään 1080p-muotoa, se käsitellään videomuotona eikä PC-muotona. Tämä vaikuttaa ”Videon tuloasetukset”- ja ”Kuvasäädöt”-asetuksiin. Jos haluat katsella tietokoneeseen tallennettua sisältöä, valitse ”Kuvasuhde”-asetukseksi ”Laaja” ja ”Näyttöalue”-asetukseksi ”Täyskuva”.

Copyright 2010 Sony Corporation