#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Levyn toistaminen >
- Levyt ja tiedostot, joita voi toistaa

# Levyt ja tiedostot, joita voi toistaa

Näyttää levytyypit, jotka voi toistaa. Voit toistaa erityyppisiä levyjä laittamalla levyn paikalleen.

## Levyt, joita voi toistaa

- BD
- - BD-ROM
- - BD-R: versio 1.1, 1.2, 1.3, mukaan lukien Organic Pigment typpiset BD-R-levyt (LTH-tyyppi)
- - BD-RE: versio 2.1
- DVD
- - DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
- CD
- - CD-DA (Musiikki-CD)/CD-ROM/CD-R/CD-RW/Super Audio CD

####

- Koska BD-määritykset ovat uusia ja ne kehittyvät jatkuvasti, joitakin levyjä ei ehkä voi toistaa. Tämä vaihtelee levyn tyypin ja version mukaan. Äänentoisto vaihtelee äänilähteen, kytketyn äänentoistoliittimen ja valittujen ääniasetusten mukaan.
- Tietokoneella tallennettuja BD-R-levyjä ei voi toistaa, jos PostScript-tiedostot ovat tallennettavia.
- CD- tai DVD-levyä ei voi toistaa, jos sitä ei ole viimeistelty oikein. Katso lisätietoja tallentaneen laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

## Levyt, joita ei voi toistaa

- Lippaalliset BD-levyt
- DVD-RAM-levyt
- HD DVD -levyt
- DivX-levyt
- DVD Audio -levyt
- PHOTO CD -levyt
- CD-Extra-levyjen dataosat
- VCD- ja Super VCD -levyt
- DualDisc-levyjen ääniaineiston puoli
- BD-ROM- ja DVD VIDEO -levyt, joissa on väärä aluekoodi.

## Aluekoodi (vain BD-ROM/DVD VIDEO)

Television aluekoodi on näkyvissä laitteen takana. Laitteella voi voi toistaa vain saman aluekoodin BD/DVD-levyjä tai kaikilla aluekoodeilla toistettavia levyjä, joissa on alla näkyvä merkki.

## Levytyypit, joita voi toistaa

- Video
- - MPEG-1 Video/PS* (tiedostot, joiden tunniste on ”.mpg” tai ”.mpeg”)
- - MPEG-2 Video/PS, TS* (tiedostot, joiden tunniste on ”.m2ts” tai ”.mts”)
- - MPEG4/AVC* (tiedostot, joiden tunniste on ”.mkv”, ”.mp4”, ”.m4v”, ”.m2ts” tai ”.mts”)
- - WMV9* (tiedostot, joiden tunniste on ”.wmv” tai ”.asf”)
- - AVCHD (Toistaa AVCHD-muotoisia tiedostoja, jotka on tallennettu esimerkiksi digitaalisella videokameralla.)

* Televisio ei toista koodattuja tiedostoja, esimerkiksi DRM-tiedostoja.

- Musiikki
- - MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) (tiedostot, joiden tunniste on ”.mp3”)
- - AAC* (tiedostot, joiden tunniste on ”.m4a”)
- - WMA9 Standard* (tiedostot, joiden tunniste on ”.wma”)
- - LPCM (tiedostot, joiden tunniste on ”.wav”)
- Valokuva
- - JPEG (tiedostot, joiden tunniste on ”.jpg” tai ”.jpeg”)

* Televisio ei toista koodattuja tiedostoja, esimerkiksi Lossless-tiedostoja.

####

- Kaikkia tiedostoja ei voi toistaa niiden muodon, koodauksen tai tallennustavan vuoksi.
- Televisio tunnistaa kansiot ja tiedostot BD-, DVD- ja CD-levyillä seuraavin rajoituksin:
- - enintään 5. tason kansiot
- - enintään 500 tiedostoa yhdessä puurakenteessa.
- Televisio ei ehkä toista tasaisesti DATA CD -levyllä olevaa videotieostoa, jonka bittinopeus on suuri. DATA DVD -levyjen toistaminen ei ole suositeltavaa.

Copyright 2010 Sony Corporation