#

# i-Manual tiešsaistē

- Drukāt
- Fonta lielums

- Augšējā lapa >
- Daļu apraksts >
- Aizmugure

# Aizmugure

- LAN
- / PC IN
- HDMI IN 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- (VAR/FIX)
- / COMPONENT IN
- / AV 1/2
- Diska ielādes sprauga
- EXT slots

1. LAN

   Izveido savienojumu ar esošu tīklu, izmantojot Ethernet kabeli.

2. / PC IN

   Savienojiet ar ferītu saturošu datora vadu un audio vadu.

   ####

   - Ieteicams izmantot ferītu saturošu datora vadu, piemēram, „Savienotājs D-sub 15” (daļas Nr. 1-793-504-11, pieejams Sony servisa centros) vai līdzīgu tam.
3. HDMI IN 1

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) nodrošina nekompresētu, pilnībā digitālu audio/video interfeisu starp šo televizoru un jebkuru ar HDMI aprīkotu audio/video aprīkojumu. Turklāt, kad pievienosit ar „HDMI vadība” saderīgu aprīkojumu, tiks atbalstīta komunikācija ar pievienoto aprīkojumu.

   ####

   - Izmantojiet tikai oriģinālus HDMI kabeļus, uz kuriem ir redzams HDMI logotips.
   - Ja tiek pievienota ar Audio Return Channel tehnoloģiju (ARC) saderīga digitālā audio sistēma, izmantojiet HDMI IN 1. Citādi ir nepieciešams papildu savienojums ar DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Ja aprīkojumam ir DVI ligzda, pievienojiet to pie HDMI IN 1 televizora sānos caur DVI – HDMI adaptera interfeisu (neietilpst komplektā) un pēc tam pie aprīkojuma audio izejas ligzdas PC/HDMI 1 AUDIO IN, kas atrodas PC IN.
4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Televizora skaņu var klausīties ar pievienoto mājas kinozāles sistēmu ar digitālo ievadi.

5. (VAR/FIX)

   Savienojiet ar audio vadu. Jūs varat klausīties televizora skaņu ar pievienoto Hi-Fi audio aprīkojumu.

6. / COMPONENT IN

   Video signāliem – savienojiet ar komponenta video kabeli. Nepieciešams arī audio savienojums audio signāliem.

7. / AV 1/2

   Savienojuma izveide ar SCART kabeli. Kad ir pievienots analogs dekodētājs, TV uztvērējs izvada kodētus signālus uz dekoderi, un dekoderis pirms to izvadīšanas tos dekodē.

8. RF ievade, kas savienota ar kabeli vai antenu.

9. Diska ielādes sprauga

   Ievietojiet disku ielādes spraugā, lai atskaņotu tā saturu.

10. EXT slots

    Lejupielādētos BD datus var saglabāt pievienotajā USB ierīcē un no tās atskaņot.

    ####

    - Dažas USB ierīces var nedarboties kopā ar televizoru.

Copyright 2010 Sony Corporation