#

# i-Manual online

- Afdrukken
- Formaat lettertype

- Startpagina >
- Problemen oplossen >
- Netwerkverbinding

# Netwerkverbinding

- Verbinding mislukt.
- Er werd geen server gevonden, geen lijst opgehaald, en het afspelen mislukt.
- Wijzigingen op de server worden niet correct doorgevoerd.
- Er worden geen foto-, muziek- of videobestanden weergegeven.
- De tv kan niet worden gevonden door een renderer-compatibel apparaat.
- Verbinding met draadloos LAN mislukt of zwakke radio-ontvangstomstandigheden.

Verbinding mislukt.
  - Controleer de verbindingen
  - - Ga na of u een rechte en geen gekruiste kabel gebruikt als LAN-kabel.
  - - Ga na of de kabel degelijk aangesloten is.
  - - Controleer de verbinding tussen de tv en de router.
  - Controleer de instellingen
  - - Wijzig het IP-adres voor de DNS-server.
  - - Neem contact op met uw internetprovider.
  - - Specificeer het IP-adres van de router indien u het DNS van uw internetprovider niet kent.
Er werd geen server gevonden, geen lijst opgehaald, en het afspelen mislukt.
  - Wanneer de serverinstellingen zijn gewijzigd, schakelt u de tv uit en weer in door op te drukken op de tv.
  - Voer "Serverdiagnoses" uit.
  - Wanneer u een pc gebruikt als server
  - - Controleer of de pc is ingeschakeld. Schakel de pc niet uit wanneer de pc gegevens raadpleegt.
  - - Als er beveiligingssoftware is geïnstalleerd op de pc, zorgt u ervoor dat verbindingen met externe apparaten toegelaten zijn. Meer informatie vindt u in de handleiding van de beveiligingssoftware.
  - - Sluit en herstart de servertoepassing als de server onstabiel is. Herstart de pc als de server onstabiel blijft.
  - - Verminder het aantal toepassingen die actief zijn op de pc; de server is mogelijk overbelast.
  - - Verminder de hoeveelheid inhoud; de server is mogelijk overbelast.
Wijzigingen op de server worden niet correct doorgevoerd.
  - Soms worden wijzigingen niet toegepast op het tv-scherm, ook al werden gegevens toegevoegd en/of verwijderd op de server. Keer een niveau terug en open de map of de server opnieuw.
Er worden geen foto-, muziek- of videobestanden weergegeven.
  - Voorafgaande controle
  - - Ga na of het aangesloten apparaat DLNA ondersteunt.
  - - Werking wordt niet gegarandeerd op alle servers. De werking verschilt bovendien afhankelijk van de kenmerken van de server in de inhoud in kwestie.
  - - Schakel het aangesloten apparaat in.
  - Controleer de verbindingen door na te gaan of de LAN-kabel of het netsnoer van de server goed is aangesloten.
  - Controleer de instellingen
  - - Controleer of het aangesloten apparaat geregistreerd is bij "Instellingen serverweergave".
  - - Controleer of de server correct is geconfigureerd.
  - - Controleer of het geselecteerde apparaat aangesloten is op het netwerk en kan worden geraadpleegd.
  - - Druk op HOME en selecteer > Netwerk > Serverdiagnoses. Als Netwerk > Netwerkinstellingen > Netwerkstatus bekijken > IP-adres is ingesteld op "Auto", duurt het mogelijk even om apparaten te herkennen als er geen DHCP-server is.
  - - Pas bij het afspelen van inhoud van de pc de firewall-instellingen aan.
De tv kan niet worden gevonden door een renderer-compatibel apparaat.
  - Controleer de verbindingen door na te gaan of de LAN-kabel of het netsnoer van het apparaat goed is aangesloten.
  - Controleer de verbindingen of de instellingen van het draadloos LAN.
  - Controleer de instellingen (druk op HOME en selecteer vervolgens > Netwerk > Renderer).
  - - Ga na of de "Renderer-functie" geactiveerd is.
  - - Controleer of het aangesloten apparaat geregistreerd is bij "Toegangscontrole Renderer".
Verbinding met draadloos LAN mislukt of zwakke radio-ontvangstomstandigheden.
  - Controleer de installatieplaats voor de tv en de draadloze LAN-router. De signaalsterkte wordt mogelijk beïnvloed door volgende zaken.
  - - Er zijn andere draadloze apparaten, magnetrons, fluorescerende lampen enz. in de buurt van het apparaat geplaatst.
  - - Er bevinden zich vloeren of muren tussen de draadloze LAN-router en de tv.
  - Wanneer u een USB-adapter voor draadloos LAN gebruikt, verplaatst u deze om signaalinterferentie te vermijden; gebruik hiervoor een verlengkabel met basisstation (optioneel accessoire).

Copyright 2010 Sony Corporation