#

# i-Manual online

- Imprimir
- Tamanho da fonte

- Página Superior >
- Descrição das Peças >
- Direita

# Direita

- CAM (Módulo de Acesso Condicional)
- USB
- HDMI IN 2/3
- AV3, AV3
- Auscultadores

1. CAM (Módulo de Acesso Condicional)

   Oferece acesso a serviços de televisão pagos. Para mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o CAM.

   ####

   - Não introduza o smart card directamente na ranhura CAM do televisor. Tem de ser introduzido no CAM fornecido pelo seu agente autorizado.

   ####

   - O CAM não é suportado em todos os países/regiões. Consulte o seu agente autorizado.
2. USB

   Pode desfrutar de ficheiros de fotografia, música e vídeo guardados num dispositivo USB.

3. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) oferece uma interface de áudio/vídeo totalmente digital não comprimido entre este televisor e qualquer equipamento de áudio/vídeo equipado com HDMI. Para além disso, ao ligar equipamento compatível com “Controlo para HDMI”, é suportada a comunicação com o equipamento ligado.

   ####

   - Utilize apenas um cabo HDMI autorizado que tenha o logótipo HDMI.
   - Se ligar um sistema de áudio digital compatível com tecnologia Audio Return Channel (ARC), utilize HDMI IN 1 na parte traseira do televisor. Se não for o caso, é necessária uma ligação adicional com DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Se o equipamento tiver uma tomada DVI, ligue-a a HDMI IN 1 na parte traseira do televisor através de uma interface de adaptador DVI - HDMI (não fornecida) e ligue as tomadas de saída de áudio do equipamento a PC/HDMI 1 AUDIO IN, localizado em PC IN.
4. AV3, AV3

   Ligue com um cabo de vídeo composto. Ao ligar equipamento mono, ligue à tomada AV3 L.

5. Auscultadores

   Pode ouvir o som do televisor através dos auscultadores.

Copyright 2010 Sony Corporation