#

# i-Manual online

- Imprimir
- Tamanho da fonte

- Página Superior >
- Reproduzir um Disco >
- Discos/Ficheiros Reproduzidos

# Discos/Ficheiros Reproduzidos

Apresenta os tipos de discos que podem ser reproduzidos. Pode reproduzir diferentes tipos de discos inseridos na ranhura de discos.

## Discos reproduzidos

- BD
- - BD-ROM
- - BD-R: Ver. 1.1, 1.2, 1.3, incluindo BD-R do tipo de pigmento orgânico (tipo LTH)
- - BD-RE: Ver. 2.1
- DVD
- - DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
- CD
- - CD-DA (CD de música)/CD-ROM/CD-R/CD-RW/CD Super Áudio

####

- Uma vez que as especificações de BD são novas e se encontram em desenvolvimento, pode não ser possível reproduzir alguns discos, dependendo do tipo e versão dos mesmos. A saída de áudio irá diferir de acordo com a fonte, a tomada de saída ligada e as definições de áudio seleccionadas.
- Os BD-R gravados num PC não podem ser reproduzidos se for possível gravar postscripts.
- Um disco de DVD ou CD não será reproduzido se não tiver sido finalizado correctamente. Para mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo de gravação.

## Discos Que Não Podem Ser Reproduzidos

- BD com cartucho
- DVD-RAM
- HD DVD
- Discos DivX
- Discos de áudio DVD
- CD de Fotografias
- Parte dos dados de CD com Extras
- VCD/Super VCD
- Lado do material áudio em DualDiscs
- BD-ROM/DVD VIDEO com um código de região diferente.

## Código de Região (apenas BD-ROM/DVD VIDEO)

O televisor tem um código de região localizado na parte traseira da unidade e apenas reproduzirá discos BD/DVD identificados com códigos de região idênticos ou com códigos multi-região, conforme indicado abaixo.

## Tipos de Ficheiros Reproduzidos

- Vídeo
- - Vídeo MPEG-1/PS* (ficheiros com a extensão “.mpg” ou “.mpeg”)
- - Vídeo MPEG-2/PS, TS* (ficheiros com a extensão “.m2ts” ou “.mts”)
- - MPEG4/AVC* (ficheiros com a extensão “.mkv”, “.mp4”, “.m4v”, “.m2ts” ou “.mts”)
- - WMV9* (ficheiros com a extensão “.wmv” ou “.asf”)
- - AVCHD (Reproduz ficheiros com o formato AVCHD que são gravados numa câmara de vídeo digital, etc.)

* O televisor não reproduzirá ficheiros codificados, como ficheiros DRM.

- Música
- - MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) (ficheiros com a extensão “.mp3”)
- - AAC* (ficheiros com a extensão “.m4a”)
- - Padrão WMA9* (ficheiros com a extensão “.wma”)
- - LPCM (ficheiros com a extensão “.wav”)
- Fotografias
- - JPEG (ficheiros com a extensão “.jpg” ou “.jpeg”)

* O televisor não reproduzirá ficheiros codificados, como ficheiros Lossless.

####

- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos, dependendo do formato, da codificação ou do estado da gravação.
- O televisor tem capacidade para reconhecer os seguintes ficheiros ou pastas em BD, DVD e CD:
- - pastas até à 5.ª árvore (inclusive)
- - até 500 ficheiros numa única árvore
- O televisor poderá não reproduzir suavemente um ficheiro de vídeo com uma elevada velocidade de transmissão num CD de DADOS. É recomendado um DVD de DADOS.

Copyright 2010 Sony Corporation