#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- Parçaların Açıklaması >
- Sağ

# Sağ

- CAM (Duruma Bağlı Erişim Modülü)
- USB
- HDMI IN 2/3
- AV3, AV3
- Kulaklık

1. CAM (Duruma Bağlı Erişim Modülü)

   Ücretli televizyon hizmetine erişim sağlar. Ayrıntılar için ürününüzle verilen talimatlar el kitabına bakın.

   ####

   - Akıllı kartı doğrudan televizyon CAM yuvasına takmayın. Bu, yetkili satıcınız tarafından sağlanan Koşullu Erişim Modülünün içine takılmalıdır.

   ####

   - CAM bazı ülkelerde/bölgelerde desteklenmez. Yetkili satıcınıza sorarak öğrenin.
2. USB

   Bir USB aygıtında kayıtlı fotoğraf, müzik ve video dosyalarının keyfini sürebilirsiniz.

3. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface), televizyon ve herhangi bir HDMI donanımlı ses/video cihazı arasında, sıkıştırılmamış ve tamamen dijital bir ses/video arayüzüdür. Ek olarak, “HDMI Kontrolü” ile uyumlu bir cihaz bağladığınızda bağlı cihazla olan iletişim desteklenir.

   ####

   - Sadece, HDMI logosu olan orijinal bir HDMI kablosunu kullanın.
   - Audio Return Channel (ARC) teknolojisi ile uyumlu bir dijital sistem bağlarken televizyonun arkasındaki HDMI IN 1 girişini kullanın. Aksi taktirde DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ile ilave bir bağlantı gerekir.
   - Cihazda bir DVI jakı (soketi) varsa, bunu televizyonun arka tarafındaki HDMI IN 1 girişine bir DVI-HDMI adaptör arayüzü (ürünle verilmez) kullanarak bağlayın ve cihazın ses çıkış jaklarını (soketlerini) PC IN girişinde bulunan PC/HDMI 1 AUDIO IN girişine bağlayın.
4. AV3, AV3

   Bir kompozit video kablosuyla bağlayın. Mono cihaz bağlandığında, AV3 L jakına (soketine) bağlayın.

5. Kulaklık

   Kulaklıklardan televizyonun sesini dinleyebilirsiniz.

Copyright 2010 Sony Corporation