#

# Онлайн i-Manual

- Отпечатване
- Отпечатване

- Начална страница >
- Описание на части >
- Отдясно

# Отдясно

- USB 1
- CAM (Модул за условен достъп)
- USB 2 (HDD REC)
- HDMI IN 2/3
- AUDIO OUT/
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / PC IN

1. USB 1

   Можете да гледате снимки, музика и видео файлове, записани на USB устройство.

   ####

   - Когато записвате на USB HDD устройство, свържете устройството към USB 2 (HDD REC). Не можете да записвате на USB HDD устройство или да възпроизвеждате от него, ако то е свързано към USB 1.
2. CAM (Модул за условен достъп)

   Предоставя достъп до платени ТВ услуги. За подробности вижте ръководството с инструкции, доставено с вашия CAM.

   ####

   - Не поставяйте смарт картата директно в слота TV CAM. Тя трябва да се постави в модула за условен достъп, предоставен от доставчика.
   - CAM не се поддържа в някои държави/зони. Проверете при вашия доставчик.
3. USB 2 (HDD REC)

   Можете да се наслаждавате на снимки, музика и видео файлове, записани на USB устройство и да записвате цифрово предаване на външно USB HDD устройство.

4. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) предоставя некомпресиран изцяло цифров аудио/видео интерфейс между телевизора и всяко HDMI-снабдено аудио/видео оборудване. Освен това, когато свържете оборудване, съвместимо с “Управление през HDMI”, можете да осъществявате комуникация със свързаното оборудване.

   ####

   - Уверете се, че използвате само одобрен HDMI кабел, който има HDMI лого.
   - Ако свързвате цифрова аудио система, съвместима с технологията Audio Return Channel (ARC), използвайте HDMI IN 1 в долната част на телевизора. Ако не, необходима е допълнителна връзка с DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Ако оборудването има DVI гнездо, свържете го към HDMI IN 4 през DVI - HDMI адаптера (не е доставен) и свържете изходните аудио гнезда на оборудването към PC/HDMI 4 AUDIO IN, разположен в PC IN.
5. AUDIO OUT/

   Свържете с аудио кабел или слушалки. Можете да слушате звука на телевизора на вашата стерео система или със слушалки.
   За да зададете изход на звука към слушалки или външна аудио система, натиснете HOME, изберете → [Звук] → [Слушалки/Изход на звука].

   ####

   - Когато зададете [Изход за звука] в [Слушалки/Изход на звука], изберете [Постоянен] или [Променлив], натиснете HOME, изберете → [Звук] → [Изход за звука].
6. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Можете да слушате звука на телевизора на свързана система за домашно кино с цифров вход.

7. / PC IN

   Свържете компютърен кабел с ферити и аудио кабел.

   ####

   - Препоръчително е да използвате кабел за компютър с ферити например “D-sub 15” (реф. 1-793-504-11, наличен в упълномощен сервиз на Sony) или еквивалентен.

Copyright 2011 Sony Corporation