#

# Онлайн i-Manual

- Отпечатване
- Отпечатване

- Начална страница >
- Отстраняване на неизправности >
- Симптоми на картината: 3D

# Симптоми на картината: 3D

- Не се показва 3D картина./3D ефектът е слаб.
- Снимка в 3D панорамно обхождане не може да бъде показана.
- При гледане на 3D картина, от двете страни на екрана се появяват черни ленти.
- 3D дисплеят автоматично се включва при откриване на 3D сигнал.
- Съобщението [Намерен е 3D сигнал.] се появява автоматично при откриване на 3D сигнал.
- 3D очилата не пасват добре.
- LED индикаторът на 3D очилата мига.
- Не можете са включите 3D очилата.
- Не можете да заредите 3D очилата. (Важи само за TDG-BR250/BR200.)

Не се показва 3D картина./3D ефектът е слаб.
  - Уверете се, че няма препятствия между 3D синхронния предавател и 3D очилата.
  - Подменете батерията на 3D очилата или заредете батерията, ако 3D очилата са с акумулаторна батерия.
  - Уверете се, че 3D очилата имат захранване.
  - Ако две картини се показват една до друга, натиснете 3D, за да се покаже 3D меню, после натиснете 3D неколкократно, докато се появи [Една до друга]. Ако две картини се показват една над друга, натиснете 3D, за да се покаже 3D меню, после натиснете 3D неколкократно, докато се появи [Една над друга].
  - Ако [3D меню] настройката на екрана се появява и не се показва 3D картина, изключете устройството, което възпроизвежда 3D съдържание и го включете повторно.
  - Усещането от 3D ефекта може да се различава при различните хора.
  - 3D ефектът може да е по-слабо отчетлив при ниска околна температура.
  - 3D ефектът може да е по-слабо отчетлив и цветовете може да са разменени, ако лежите или наклоните главата си.
Снимка в 3D панорамно обхождане не може да бъде показана.
  - Показване на снимка с 3D панорамно обхождане е възможно само, когато [Слайдшоу ефекти] е зададено на [Обикновен]. За да потвърдите тази настройка, натиснете OPTIONS, после изберете [Опции за възпроизвеждане] → [Слайдшоу ефекти] → [Обикновен].
  - Показването на снимка в 3D панорамно обхождане през DLNA-сертифициран сървър е невъзможно.
При гледане на 3D картина, от двете страни на екрана се появяват черни ленти.
  - От двете страни на екрана се появяват черни ленти с цел обработка на 3D сигнали за симулиран 3D режим, или при настройка на дълбочината на 3D картината в [3D дълбочина].
3D дисплеят автоматично се включва при откриване на 3D сигнал.
  - Задайте ръчно включване или изключване на 3D дисплей. Натиснете HOME, после изберете → [Екран] → [3D настройки] → [Автомачично 3D] → [Изкл.].
Съобщението [Намерен е 3D сигнал.] се появява автоматично при откриване на 3D сигнал.
  - Деактивирайте настройката [Уведомяване за 3D сигнал]. Натиснете HOME, после изберете → [Екран] → [3D настройки] → [Уведомяване за 3D сигнал] → [Изкл.].
3D очилата не пасват добре.

(Следните настройки са в сила само за TDG-BR100.)

  - Настройте двете ключета от двете страни за удобно пасване на очилата. Затворете леко дръжките на очилата, за да настроите ключетата. ()
  - Огънете (регулирайте) рамките на очилата за удобно носене. ()
  - Регулирайте подложката за носа според своя нос. ()
LED индикаторът на 3D очилата мига.

(Следната илюстрация показва TDG-BR100.)

  - Мига на всеки няколко секунди: Означава, че очилата са включени.
  - Мига 3 пъти: Означава, че очилата за изключени. Очилата се изключват, ако задържите бутона за захранването натиснат за 2 секунди или ако няма сигнал от 3D синхронизиращия предавател за повече от 5 минути.
  - Мига 3 пъти на всеки 3 секунди: Означава, че капацитетът на батерията привършва. Подменете батерията или заредете батерията, ако 3D очилата имат акумулаторна батерия.
  - LED индикатор
Не можете са включите 3D очилата.
  - Подменете батерията. (Важи само за TDG-BR100/BR50. TDG-BR100 се използва като пример в следните инструкции и илюстрации.)
  1. Отворете капака за батерията, като използвате монета или друго.
  2. Натиснете ръба на батерията и я извадете под ъгъл.
  3. Поставете батерия (CR2032) с положителната (+) страна нагоре.
  4. Затворете капака за батерията, като използвате монета или друго.
  5. Уверете се, че капакът е затворен.
  - TDG-BR100
    TDG-BR100
    Монета или друго.
    Батерия (CR2032)

  ####

  - Когато отваряте или затваряте капака за батерията, поставете монета или друго в слота, за да избегнете изплъзване.
Не можете да заредите 3D очилата. (Важи само за TDG-BR250/BR200.)
  - Проверете дали телевизорът е включен. 3D очилата не могат да се заредят, ако телевизорът е в режим готовност.
  - Проверете дали 3D очилата са изключени. 3D очилата трябва да са изключени при зареждане.
  - Проверете дали USB кабелът е правилно свързан.

Copyright 2011 Sony Corporation