#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Descripció de les parts >
- Baix

# Baix

- LAN
- / AV1
- AV2, / COMPONENT IN
- HDMI IN 1/4

1. LAN

   Es connecta a una xarxa existent mitjançant un cable Ethernet.

2. L’entrada de RF que es connecta a l’antena o cable.

   ####

   - Hi ha una entrada de satèl·lit disponible per a models compatibles amb emissions per satèl·lit.
3. / AV1

   Cal utilitzar el cable de l’adaptador subministrat.

   En connectar un descodificador analògic, el televisor emet senyals codificats al descodificador i aquest descodifica els senyals abans d’emetre’ls.

   ####

   - Cal establir la configuració de la sortida SCART quan s’emeti radiofreqüència digital en determinats models o determinades regions. Premeu OPTIONS i, a continuació, seleccioneu [SCART REC activat].
4. AV2, / COMPONENT IN

   Cal utilitzar el cable de l’adaptador subministrat.

   Aquesta entrada es pot utilitzar com a entrada de vídeo compost o com a entrada de vídeo component. Quan connecteu un equip monofònic, utilitzeu el connector L (MONO).

   ####

   - El televisor detectarà automàticament les entrades i alternarà entre AV2 i / COMPONENT IN. Per a establir manualment el tipus d’entrada, premeu HOME i seleccioneu → [Entrades externes] → [Entrada de AV2/Component].
5. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ofereix una interfície d’àudio i vídeo completament digital no comprimida entre el televisor i qualsevol equip d’A/V equipat amb HDMI. A més, si connecteu un equip compatible amb la funció “Control per HDMI”, serà possible establir comunicació amb l’equip connectat.

   ####

   - Utilitzeu només un cable HDMI autoritzat que porti el logotip HDMI.
   - Quan connecteu un sistema d’àudio digital compatible amb la tecnologia Audio Return Channel (ARC), utilitzeu HDMI IN 1. En cas contrari, caldrà una connexió addicional amb DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Si l’equip disposa d’un connector DVI, connecteu-lo a l’entrada HDMI IN 4 a través d’un adaptador de DVI - HDMI (no subministrada) i connecteu els connectors de sortida d’àudio de l’equip a l’entrada PC/HDMI 4 AUDIO IN que està ubicada a PC IN.

Copyright 2011 Sony Corporation