#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Solució de problemes >
- Símptomes d’Imatge: 3D

# Símptomes d’Imatge: 3D

- Les imatges en 3D no es visualitzen./L’efecte 3D és feble.
- No és possible visualitzar una fotografia en mode Escombrada panoràmica 3D.
- Apareixen barres negres a ambdós costats de la pantalla quan es miren imatges en 3D.
- La visualització en 3D s’activa automàticament quan es detecta un senyal en 3D.
- El missatge [S'ha detectat senyal 3D.] apareix automàticament quan es detecta el senyal 3D.
- Les Ulleres 3D no s’adapten correctament.
- L’indicador LED de les Ulleres 3D parpelleja.
- Les Ulleres 3D no es poden activar.
- Les Ulleres 3D no es poden carregar. (Només s’aplica al model TDG-BR250/BR200).

Les imatges en 3D no es visualitzen./L’efecte 3D és feble.
  - Assegureu-vos que no hi ha cap obstacle entre el Transmissor síncron 3D i les Ulleres 3D.
  - Substituïu la pila de les Ulleres 3D, o carregueu-la si les Ulleres 3D disposen d’una pila recarregable.
  - Comproveu que les Ulleres 3D estan activades.
  - Si dues imatges es visualitzen l’una al costat de l’altra, premeu 3D per visualitzar el Menú 3D i, a continuació, premeu 3D repetidament fins que aparegui [De costat]. Si dues imatges es visualitzen l’una a sobre de l’altra, premeu 3D per visualitzar el Menú 3D i, a continuació, premeu 3D repetidament fins que aparegui [Sobre-Sota].
  - Si apareix la pantalla de configuració del [Menú 3D] i no es mostren imatges en 3D, desactiveu el dispositiu que reprodueix contingut en 3D i torneu-lo a activar.
  - L’efecte 3D que es percep pot variar d’un usuari a un altre.
  - Si la temperatura ambient és baixa, és possible que l’efecte 3D sigui menys pronunciat.
  - És possible que l’efecte 3D sigui menys pronunciat i que els colors de la pantalla es desplacin si esteu estirats o si inclineu el cap.
No és possible visualitzar una fotografia en mode Escombrada panoràmica 3D.
  - La visualització d’una fotografia en mode Escombrada panoràmica 3D només està disponible si [Efecte de la presentació] està establert a [Senzill]. Per a confirmar l’ajustament, premeu OPTIONS i, a continuació, seleccioneu [Opcions de reproducció] → [Efecte de la presentació] → [Senzill].
  - La visualització d’una fotografia en mode Escombrada panoràmica 3D a través d’un servidor multimèdia certificat per DLNA no està disponible.
Apareixen barres negres a ambdós costats de la pantalla quan es miren imatges en 3D.
  - Les barres negres apareixen a ambdós costats de la pantalla amb la finalitat de processar els senyals 3D per al mode de visualització de 3D simulat, o quan s’ajusta la profunditat de les imatges en 3D a [Ajust de la profunditat 3D].
La visualització en 3D s’activa automàticament quan es detecta un senyal en 3D.
  - Ajusteu manualment l’activació o la desactivació de la visualització en 3D. Premeu HOME i, a continuació, seleccioneu → [Pantalla] → [Ajustos 3D] → [Visualització automàtica de 3D] → [No].
El missatge [S'ha detectat senyal 3D.] apareix automàticament quan es detecta el senyal 3D.
  - Desactiveu l’ajustament d'[Avís de senyal 3D]. Premeu HOME i, a continuació, seleccioneu → [Pantalla] → [Ajustos 3D] → [Avís de senyal 3D] → [No].
Les Ulleres 3D no s’adapten correctament.

(Els ajustaments següents només s’apliquen al model TDG-BR100).

  - Ajusteu tots dos reguladors que es troben a banda i banda de les ulleres perquè s’adaptin còmodament. Tanqueu les varetes de la muntura lleugerament cap endins per a definir el canvi. ()
  - Doblegueu (ajusteu) les varetes de la muntura per tal que s’adaptin còmodament. ()
  - Ajusteu el coixinet nasal per tal que s’adapti millor al nas. ()
L’indicador LED de les Ulleres 3D parpelleja.

(La següent il·lustració mostra el model TDG-BR100).

  - Parpelleja cada pocs segons: indica que les ulleres estan activades.
  - Parpelleja 3 vegades: indica que les ulleres s’han desactivat. Les ulleres es desactiven si manteniu premut el botó d’alimentació durant 2 segons o si no es detecta cap senyal des del Transmissor síncron 3D durant més de 5 minuts.
  - Parpelleja 3 vegades cada 3 segons: indica que la capacitat de la pila s’està esgotant. Substituïu la pila, o bé, carregueu-la si les Ulleres 3D disposen d’una pila recarregable.
  - Indicador LED
Les Ulleres 3D no es poden activar.
  - Canvieu la pila. (Només s’aplica al model TDG-BR100/BR50. El model TDG-BR100 s’utilitza com a exemple en les instruccions i il·lustracions següents).
  1. Obriu la tapa de la pila mitjançant l’ús d’una moneda o similar.
  2. Premeu la vora de la pila i gireu-la per extreure-la en angle.
  3. Inseriu una pila (CR2032) amb la cara positiva (+) mirant cap amunt.
  4. Tanqueu la tapa de la pila mitjançant l’ús d’una moneda o similar.
  5. Assegureu-vos que la tapa és tancada.
  - TDG-BR100
    TDG-BR100
    Moneda o similar
    Pila (CR2032)

  ####

  - Quan obriu o tanqueu la tapa de la pila, assegureu-vos d’inserir una moneda o similar a la ranura per fixar-la amb fermesa i evitar que rellisqui.
Les Ulleres 3D no es poden carregar. (Només s’aplica al model TDG-BR250/BR200).
  - Comproveu que el televisor estigui engegat. Les Ulleres 3D no es poden carregar si el televisor està en mode d’espera.
  - Comproveu que les Ulleres 3D estiguin desactivades. Les Ulleres 3D han d’estar desactivades per poder-les carregar.
  - Comproveu que el cable USB estigui connectat correctament.

Copyright 2011 Sony Corporation