#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Funcions de televisió “BRAVIA” >
- Sensor de presència intel·ligent

# Sensor de presència intel·ligent

Detecta els patrons facials i els moviments del cos de l’espectador a través del sensor per càmera incorporat per reduir el consum d’energia i veure la televisió de manera còmoda.

Aquesta funció detecta els patrons facials i els moviments del cos de l’espectador a través del sensor per càmera incorporat per reduir el consum d’energia i veure la televisió de manera còmoda. A la pantalla de configuració, podeu comprovar si la detecció s’efectua correctament.

Sensor de presència
  Observa els patrons facials i els moviments de l’espectador per reduir el consum d’energia. Si no es detecta cap espectador, la pantalla s’enfosqueix o la imatge es desactiva i es manté el so activat. (El comportament varia en funció de la configuració). També podeu ajustar el televisor perquè canviï al mode Standby després de 30 minuts d’estar en el mode Sense imatge.
  Per configurar [Sensor de presència], premeu HOME i, a continuació, seleccioneu → [Ajustaments del sistema] → [Eco] → [Sensor de presència] → l’opció desitjada.
Alerta per proximitat
  Identifica si els espectadors són nens i garanteix que mantinguin una distància de visualització adequada. Si els nens s’apropen a menys d’1 m aproximadament de la pantalla, la imatge es desactiva i es mostra un missatge d’advertència amb un so d’avís addicional.
  Per configurar [Alerta per proximitat], premeu HOME i, a continuació, seleccioneu → [Ajustaments del sistema] → [Alerta per proximitat] → l’opció desitjada.
Control per posició
  Detecta la posició de visualització, ajusta el balanç del volum entre els altaveus dret i esquerre i optimitza la imatge del televisor.
  Si ajusteu [Control de disp. extern.] a [Sí], la informació sobre la posició de visualització s’aplicarà al dispositiu HDMI connectat. D’aquesta manera, es pot optimitzar el so d’un dispositiu d’àudio compatible.
  Per configurar [Control per posició], premeu HOME i, a continuació, seleccioneu → [Ajustaments del sistema] → [Control per posició] → l’opció desitjada.

  ####

  - Les imatges capturades pel sensor per càmera incorporat no es poden gravar ni transferir.
  - Les funcions estan operatives tan bon punt el sensor ha reconegut els patrons facials dels espectadors. L’activació pot trigar aproximadament un minut.
  - Si aneu al Menú Home o al Menú Opcions, etc., aquestes funcions es desactivaran; el sensor haurà de reconèixer els patrons facials una altra vegada abans de tornar a activar-les.
  - En funció de cada usuari, és possible que els patrons facials no es detectin correctament.
  - És possible que l’opció [Alerta per proximitat] no funcioni correctament si un nen corre cap al televisor.

## Rang de detecció del Sensor de presència intel·ligent

Vista lateral
Sensor de presència intel·ligent
Vista zenital
6 m
60°
6 m
40°

####

- El sensor observa l’activitat de fins a 5 espectadors que es trobin davant del televisor.
- El rang de detecció del sensor pot variar en funció de la ubicació del televisor i de les condicions de l’habitació.
- És possible que el rang de detecció del sensor es redueixi si el televisor es col·loca cap al fons del suport del sistema de sala de cinema o del moble del televisor.
- No col·loqueu cap objecte a prop del sensor. En cas contrari, el funcionament es pot veure afectat.

Copyright 2011 Sony Corporation