#

# i-Manual online

- Udskriv
- Skriftstørrelse

- Forside >
- Beskrivelse af dele >
- Højre

# Højre

- USB 1
- CAM (betinget adgangsmodul)
- USB 2 (HDD REC)
- HDMI IN 2/3
- AUDIO OUT/
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / PC IN

1. USB 1

   Du kan nyde foto-, musik- og videofiler, som er gemt på en USB-enhed.

   ####

   - Hvis du optager til en USB HDD-enhed, skal du tilslutte til USB 2 (HDD REC)-stikket. Du kan ikke optage eller afspille på en USB HDD-enhed, som er sluttet til USB 1-stikket.
2. CAM (betinget adgangsmodul)

   Giver adgang til betalings-tv-tjenester. For detaljer henvises til betjeningsvejledningen, som fulgte med CAM-modulet.

   ####

   - Du må ikke sætte et smart-kort direkte i tv'ets CAM-slot. Det skal altid først sættes i et CAM-modul fra en autoriseret forhandler.
   - CAM understøttes ikke i alle lande/områder. Spørg din autoriserede forhandler.
3. USB 2 (HDD REC)

   Du kan nyde foto-, musik- og videofiler, som er gemt på en USB-enhed, og optage en digital udsendelse på en ekstern USB HDD-enhed.

4. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er en ikke-komprimeret grænseflade, der understøtter digital lyd/video mellem tv og lyd/videoudstyr, der understøtter HDMI. Hvis det tilsluttede udstyr understøtter "Kontrol til HDMI", understøttes også kommunikation med det tilsluttede udstyr.

   ####

   - Sørg for kun at bruge et godkendt HDMI-kabel, der er mærket med HDMI-logoet.
   - Hvis du tilslutter et digitalt lydsystem, som er kompatibelt med Audio Return Channel (ARC)-teknologien, skal du bruge HDMI IN 1 nederst på tv'et. I modsat fald skal du lave en ekstra tilslutning med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Hvis udstyret har et DVI-stik, skal det tilsluttes til HDMI IN 4-porten gennem en DVI - HDMI-adaptergrænseflade (medfølger ikke), og derefter skal udstyrets lydudgangsstik sluttes til PC/HDMI 4 AUDIO IN, der findes under PC IN.
5. AUDIO OUT/

   Tilslut et lydkabel eller hovedtelefoner. Du kan høre lyden fra tv'et gennem et stereosystem eller hovedtelefoner.
   For at indstille lydudgangen for hovedtelefoner eller et eksternt lydsystem skal du trykke på HOME og vælge → [Lyd] → [Hovedtelefon-/lydudgang].

   ####

   - Når du indstiller [Lydudgang] under [Hovedtelefon-/lydudgang], skal du vælge [Fast niveau] eller [Variabel], trykke på HOME og vælge → [Lyd] → [Lydudgang].
6. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Du kan høre lyden fra tv'et på et tilsluttet hjemmebiografsystem med digital indgang.

7. / PC IN

   Tilslut med et pc-kabel med ferritkerner og et lydkabel.

   ####

   - Det anbefales at bruge et pc-kabel med ferritkerner, f.eks. et "Connector, D-sub 15"-kabel (ref. 1-793-504-11, der kan fås i et Sony Service Center), eller tilsvarende.

Copyright 2011 Sony Corporation