#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- „BRAVIA” teleri funktsioonid >
- Intelligentne kohaloleku andur

# Intelligentne kohaloleku andur

Tuvastab sisseehitatud kaamerapõhise anduri abil näojooned ja vaatajate liigutused, et energiatarvet vähendada ja teleri vaatamine mugavamaks muuta.

Funktsioon tuvastab sisseehitatud kaamerapõhise anduri abil näojooned ja vaatajate liigutused, et energiatarvet vähendada ja teleri vaatamine mugavamaks muuta. Seadete ekraanil saate kontrollida, kas tuvastus töötab õigesti.

Kohaloleku andur
  Jälgib energiatarbe vähendamiseks näojooni ja vaatajate liigutusi. Kui vaatajaid ei tuvastata, muutub ekraan tumedamaks või pilt lülitub välja ja heli jääb sisse. (Toiming sõltub valitud seadest.) Saate valida ka teleri lülitamise ooterežiimile pärast 30 minutit pildita režiimis olekut.
  Funktsiooni [Kohaloleku andur] seadistamiseks vajutage nuppu HOME, seejärel valige → [Süsteemi Seadistused] → [Öko] → [Kohaloleku andur] → soovitud suvand.
Kauguse hoiatus
  Tuvastab lapsvaatajad ja tagab sobivasse vaatamiskaugusse hoidumise. Kui lapsed lähenevad ekraanile umbes 1 m ulatuses, lülitub pilt hoiatusteate ja -heli saatel välja.
  Funktsiooni [Kauguse hoiatus] seadistamiseks vajutage nuppu HOME, seejärel valige → [Süsteemi Seadistused] → [Kauguse hoiatus] → soovitud suvand.
Asukoha Kontroll
  Tuvastab vaatamisasukoha, reguleerib vasak- ja parempoolse kõlari helitugevuse tasakaalu ning optimeerib teleri pilti.
  Kui seadistate suvandi [Välisseadme juhtimine] olekusse [Sees], rakendatakse vaatamisasukoha teave ühendatud HDMI-seadmele. See võib ühilduva heliseadme heli optimeerida.
  Funktsiooni [Asukoha Kontroll] seadistamiseks vajutage nuppu HOME, seejärel valige → [Süsteemi Seadistused] → [Asukoha Kontroll] → soovitud suvand.

  ####

  - Sisseehitatud kaamerapõhise anduriga jäädvustatud kujutisi ei saa salvestada ega edastada.
  - Mõlemad funktsioonid töötavad alles pärast seda, kui andur on vaatajate näojooned tuvastanud. Aktiveerimiseks võib kuluda umbes minut.
  - Kodumenüü või menüü Suvandid avamine inaktiveerib need funktsioonid; andur peab näojooned jälle ära tundma, et funktsioone uuesti aktiveerida.
  - Mõne inimese näojooni ei pruugita õigesti tuvastada.
  - Funktsioon [Kauguse hoiatus] ei pruugi õigesti töötada, kui laps teleri poole jookseb.

## Intelligentse kohaloleku anduri tuvastusulatus

Küljevaade
Intelligentne kohaloleku andur
Ülaltvaade
6 m
60°
6 m
40°

####

- Andur jälgib kuni 5 teleri ees oleva vaataja tegevust.
- Anduri tuvastusulatus võib sõltuvalt teleri asukohast ja ruumi tingimustest olla erinev.
- Anduri tuvastusulatus võib väheneda, kui teler asub telerialuse või -kapi tagaosas.
- Ärge asetage midagi anduri lähedusse. Muidu võib selle töö olla häiritud.

Copyright 2011 Sony Corporation