#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Muude seadmete / interneti kasutamine >
- VCR-i/DVD-mängija

# VCR-i/DVD-mängija

Ühendage teleriga videomakk või DVD-mängija. Kaabli tüüp sõltub mängija väljundterminalidest.

Teil on võimalik ühendada teleriga videomakk või DVD-mängija. Kasutage ühendamiseks mängija väljundterminalidega sobivat kaablit.

## HDMI-ühendus

HDMI-kaabel (pole komplektis)
Videomakk/DVD-mängija
Teler

####

- Optimaalse pildikvaliteedi saamiseks on soovitatav HDMI-ühendus.

## Komponentvideo-ühendus

Videomakk/DVD-mängija
Helikaabel
(pole komplektis)
Teler
Komponentvideo kaabel
(pole komplektis)
AV-/komponentadapter
(komplektis)

## SCART-ühendus

SCART-adapter (komplektis)
SCART-kaabel (pole komplektis)
Videomakk/DVD-mängija
Teler

####

- SCART-ühendus võib pakkuda liitühendusega võrdset pildikvaliteeti sõltuvalt ühendatud videomakist/DVD-mängijast.
- Digitaalleviedastuse vaatamisel saate parajasti vaadatava saate salvestada SCART-ühendusega ühendatud seadmele. Vajutage nuppu OPTIONS, valige [SCART REC sees], seejärel kasutage ühendatud seadme salvestustoimingut.

## Liitühendus

Liitvideo/helikaabel
(pole komplektis)
AV-/komponentadapter
(komplektis)
Videomakk/DVD-mängija
Teler

## Piltide vaatamine ühendatud seadmest

1. Lülitage ühendatud seade sisse.

2. Vajutage nuppu , seejärel valige soovitud sisendallikas.

Copyright 2011 Sony Corporation