#

# Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο i-Manual

- Εκτύπωση
- Μέγεθος γραμματοσειράς

- Επάνω τμήμα σελίδας >
- Ρυθμίσεις/Μενού Home >
- Ρυθμίσεις Συστήματος >
- Eco

# Eco

Αλλάζει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας.

####

- Η ενεργειακή απόδοση μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και συνεπώς, εξοικονομείτε χρήματα, αφού μειώνονται οι χρεώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος.

Εξοικ. Ενέργειας
  Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας ρυθμίζοντας την ευκρίνεια της τηλεόρασης. Όταν επιλέγετε [Σβήσιμο Εικόνας], παραμένει μόνο ήχος.
Αισθητήρας παρουσίας
  Παρακολουθεί τις εκφράσεις του προσώπου και τις κινήσεις του τηλεθεατή και απενεργοποιεί την εικόνα όταν δεν ανιχνεύσει κάποιον θεατή.
  Λειτουργία αισθητήρα
    [Δυναμική]: Απενεργοποιεί την εικόνα αυτόματα λίγη ώρα αφότου ο αισθητήρας δεν αναγνωρίσει εκφράσεις προσώπου. Αυτή είναι η λειτουργία που συνιστάται για αποτελεσματική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
    [Μέτρια]: Σκουραίνει την οθόνη προσωρινά όταν ο αισθητήρας δεν αναγνωρίσει εκφράσεις προσώπου ή απενεργοποιεί την εικόνα αφού δεν ανιχνευτεί κάποια κίνηση για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η λειτουργία που συνιστάται για να αποφευχθεί η απώλεια περιεχομένου ενώ μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας.
    [Ήπια]: Απενεργοποιεί την εικόνα αν ο αισθητήρας δεν ανιχνεύσει εκφράσεις προσώπου ή κινήσεις για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη χρονική διάρκεια μέχρι την απενεργοποίηση της οθόνης της τηλεόρασης. Αυτή είναι η λειτουργία που συνιστάται για κανονική χρήση της τηλεόρασης με βασική εξοικονόμηση ενέργειας.
    [Όχι]: Απενεργοποιεί το στοιχείο [Αισθητήρας παρουσίας].
    [Επίδειξη]: Ελέγχει γρήγορα τη λειτουργία του στοιχείου [Αισθητήρας παρουσίας].

  ####

  - Το μήνυμα [Η εικόνα θα απενεργοποιηθεί σύντομα λόγω του Αισθητήρα παρουσίας.] εμφανίζεται πριν από την απενεργοποίηση της εικόνας. Το μήνυμα δεν εμφανίζεται όταν έχουν επιλεγεί οι ρυθμίσεις [Δυναμική] ή [Επίδειξη].
  Σβήσιμο Εικόνας
    Ορίζει το χρονικό διάστημα μέχρι την απενεργοποίηση της οθόνης της τηλεόρασης. Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση [Ήπια] στη [Λειτουργία αισθητήρα].
    60/55/50/45/40/35/30/25/20/15/10/5
  Αυτόματη απενεργ.
    Μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής περίπου 30 λεπτά μετά από την απενεργοποίηση της εικόνας.
Αισθ. Φωτός
  Βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις εικόνας σύμφωνα με τον περιβάλλοντα φωτισμό.

  ####

  - Ο [Αισθ. Φωτός] είναι διαθέσιμος ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.
Τηλεόρ.σε αναμ. λόγω αδράνειας
  Απενεργοποιεί την τηλεόραση αφού αυτή έχει παραμείνει σε αδράνεια για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.
Διαχείριση Ισχύος PC
  Απενεργοποιεί την τηλεόραση όταν δεν λαμβάνεται σήμα από την πηγή εισόδου υπολογιστή για 30 δευτερόλεπτα.

Copyright 2011 Sony Corporation