#

# Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο i-Manual

- Εκτύπωση
- Μέγεθος γραμματοσειράς

- Επάνω τμήμα σελίδας >
- Ρυθμίσεις/Μενού Home >
- Εμφάνιση >
- Ρυθμίσεις εισόδου βίντεο

# Ρυθμίσεις εισόδου βίντεο

####

- Οι ρυθμίσεις [SBM], [Σύστημα χρωμάτων] και [Λειτ. εικόνας ψηφιακής εκπομπής] είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης/την περιοχή/χώρα.

Πίνακας χρωμάτων
  Αναπαράγει τα σήματα χρωματικής διαφοράς. Συνιστάται να αφήσετε αυτήν τη ρύθμιση στην εργοστασιακή τιμή της.
Δυναμικό εύρος HDMI
  Παράγει φυσικό χρώμα αλλάζοντας την αναπαραγωγή του τόνου φωτεινότητας των έγχρωμων σημάτων της εισόδου HDMI. Συνιστάται η επιλογή [Αυτόμ.], η οποία αλλάζει την αναπαραγωγή του τόνου αυτόματα, για κανονική χρήση. Επιλέξτε τη ρύθμιση [Πλήρες] αν τα μαύρα/λευκά χρώματα εμφανίζονται με κηλίδες.
SBM
  Δημιουργεί διαβαθμίσεις, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Super Bit Mapping.
Σύστημα χρωμάτων
  Ορίζει το σύστημα χρωμάτων ανάλογα με το σήμα εισόδου από την πηγή εισόδου.
Λειτ. εικόνας ψηφιακής εκπομπής
  [Βελτισ. για κείμενο/γραφικά]: Βελτιστοποιεί την ποιότητα εικόνας του κειμένου και των γραφικών που παρέχονται από ψηφιακές υπηρεσίες δεδομένων.
  [Βελτιστοποίηση για βίντεο]: Βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας των ψηφιακών μεταδόσεων.

  ####

  - Εάν επιλεγεί η ρύθμιση [Βελτιστοποίηση για βίντεο], η εικόνα και ο ήχος ενδέχεται να αποκοπούν στιγμιαία, εάν η ανάλυση μιας ψηφιακής μετάδοσης αλλάξει. Σε αυτήν την περίπτωση, ορίστε τη ρύθμιση [Βελτισ. για κείμενο/γραφικά].

Copyright 2011 Sony Corporation