#

# Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο i-Manual

- Εκτύπωση
- Μέγεθος γραμματοσειράς

- Επάνω τμήμα σελίδας >
- Αντιμετώπιση προβλημάτων >
- Συμπτώματα Ασύρματ. σύνδεσης δικτύου

# Συμπτώματα Ασύρματ. σύνδεσης δικτύου

- Ορισμένες φορές, η ποιότητα της ροής βίντεο είναι κακή ενώ χρησιμοποιείται σύνδεση ασύρματου LAN.
- Η σύνδεση ασύρματου LAN αποτυγχάνει ή οι συνθήκες ραδιοφωνικής λήψης είναι κακές.

Ορισμένες φορές, η ποιότητα της ροής βίντεο είναι κακή ενώ χρησιμοποιείται σύνδεση ασύρματου LAN.
  - Η ποιότητα της ασύρματης σύνδεσης δικτύου διαφέρει ανάλογα με την απόσταση ή τα εμπόδια (π.χ. τους τοίχους) που παρεμβάλλονται ανάμεσα στην τηλεόραση/τον προσαρμογέα USB ασύρματου LAN και ανάλογα με τον ασύρματο router (σημείο πρόσβασης), τις περιβαλλοντικές παρεμβολές και την ποιότητα του ασύρματου router (σημείο πρόσβασης). Αν χρησιμοποιείτε έναν προσαρμογέα USB ασύρματου LAN, συνιστάται η χρήση ενός ασύρματου router (σημείο πρόσβασης) που υποστηρίζει τη λειτουργία 5GHz για ροή βίντεο και η τοποθέτησή του κοντά στον προσαρμογέα USB ασύρματου LAN (δεν ισχύει για μοντέλα με ενσωματωμένη συσκευή ασύρματου LAN).
Η σύνδεση ασύρματου LAN αποτυγχάνει ή οι συνθήκες ραδιοφωνικής λήψης είναι κακές.
  - Ελέγξτε τη θέση εγκατάστασης της τηλεόρασης και του ασύρματου δρομολογητή (σημείο πρόσβασης). Η κατάσταση σήματος ενδέχεται να επηρεάζεται από τις παρακάτω αιτίες.
  - - Όταν βρίσκονται κοντά άλλες ασύρματες συσκευές, φούρνοι μικροκυμάτων, φώτα φθορισμού κλπ.
  - - Όταν παρεμβάλλονται δάπεδα ή τοίχοι μεταξύ του ασύρματου router (σημείο πρόσβασης) και της τηλεόρασης.
  - Εάν το πρόβλημα παραμένει ακόμα και μετά τον έλεγχο των παραπάνω, δοκιμάστε να δημιουργήσετε μια σύνδεση ενσύρματου LAN.
  - Όταν χρησιμοποιείτε έναν προσαρμογέα USB ασύρματου LAN, απομακρύνετέ τον, για να αποφύγετε την παρεμβολή σημάτων χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο επέκτασης με μονάδα βάσης (προαιρετικό εξάρτημα).

Copyright 2011 Sony Corporation