#

# i-Manual en línea

- Imprimir
- Tamaño de fuente

- Página inicial >
- Descripción de las partes >
- Derecha

# Derecha

- USB 1
- CAM (Módulo de acceso condicional)
- USB 2 (HDD REC)
- HDMI IN 2/3
- AUDIO OUT/
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- / PC IN

1. USB 1

   Puede reproducir archivos de fotografía, música y vídeo almacenados en un dispositivo USB.

   ####

   - Si graba en un dispositivo USB HDD, conéctelo a la toma USB 2 (HDD REC). No podrá grabar ni reproducir en un dispositivo USB HDD conectado a la toma USB 1.
2. CAM (Módulo de acceso condicional)

   Permite acceder a servicios de televisión de pago. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el CAM.

   ####

   - No inserte la tarjeta inteligente directamente en la ranura CAM del televisor. Es necesario colocarla en el módulo de acceso condicional suministrado por el distribuidor autorizado.
   - El CAM no puede utilizarse en algunos países o regiones. Consulte a su distribuidor autorizado.
3. USB 2 (HDD REC)

   Puede visualizar archivos de fotos, música y vídeo almacenados en un dispositivo USB y grabar una emisión digital en un dispositivo USB HDD externo.

4. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ofrece una interfaz de audio y vídeo completamente digital no comprimida entre el televisor y cualquier equipo de A/V equipado con HDMI. Además, si conecta un equipo compatible con la función “Control por HDMI”, será posible establecer comunicación con el equipo conectado.

   ####

   - Utilice únicamente un cable HDMI autorizado que lleve el logotipo HDMI.
   - Si conecta un sistema de audio digital que es compatible con la tecnología Audio Return Channel (ARC), utilice HDMI IN 1, que se encuentra en la parte inferior del televisor. En caso contrario, es necesaria una conexión adicional con DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Si el equipo dispone de un conector DVI, conéctelo a HDMI IN 4 a través de una interfaz de adaptador de DVI - HDMI (no suministrada) y conecte los conectores de salida de audio del equipo a PC/HDMI 4 AUDIO IN, que se encuentra en PC IN.
5. AUDIO OUT/

   Establezca la conexión con un cable de audio o unos auriculares. Puede escuchar el sonido del televisor a través del sistema estéreo o de los auriculares.
   Para configurar la salida de sonido por los auriculares o por un sistema de audio externo, pulse HOME y seleccione → [Sonido] → [Auriculares/Salida de audio].

   ####

   - Cuando ajuste [Salida de audio] en [Auriculares/Salida de audio], seleccione [Fijo] o [Variable], pulse HOME y seleccione → [Sonido] → [Salida de audio].
6. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Es posible escuchar el sonido del televisor en el sistema de cine doméstico conectado con entrada digital.

7. / PC IN

   Establezca la conexión con un cable de PC con ferritas y un cable de audio.

   ####

   - Se recomienda utilizar un cable de PC con ferritas, como el “Connector D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, disponible en el servicio técnico de Sony) o similar.

Copyright 2011 Sony Corporation